# Ordenador VAIO Tap 11SVT1122

## Carga del teclado

Puede cargar el teclado conectándolo a su ordenador VAIO.

1. Coloque el ordenador VAIO en una superficie plana.
2. Localice el puerto de carga () del teclado y el puerto de carga () del ordenador VAIO y alinear el borde superior del teclado con el borde inferior del ordenador.

3. Compruebe la posición () de los puertos de carga y mueva el teclado en la dirección de la flecha para conectar el teclado al ordenador VAIO.

   El indicador luminoso de carga en la parte inferior del teclado se enciende y la carga empieza cuando los dos puertos de carga están correctamente conectados. (El indicador luminoso de carga se apaga cuando la carga está completa.)

#### Nota

- Para evitar que se caiga el ordenador VAIO y el teclado, asegúrese de sujetarlos al soltar el teclado del ordenador.

- Cuando queda menos del 10% de batería del ordenador VAIO, no puede cargar el teclado.

- Para proteger el puerto de carga contra la suciedad, evite tocar el puerto de carga del teclado.

- No cargue el teclado con un protector de pantalla aplicado a la pantalla táctil o un paño colocado entre el ordenador VAIO y el teclado. Si se hace, se impide la conexión entre el ordenador y el teclado, y el teclado no se cargará.

#### Sugerencia

- El indicador luminoso de carga en la parte inferior del teclado permanece encendido mientras el teclado se carga. El indicador luminoso se apaga cuando la carga está completa.

- Cuando queda poca batería, el indicador luminoso de batería parpadea durante 30 segundos.

- Incluso cuando el ordenador VAIO no está conectado a una fuente de alimentación de CA, puede cargar el teclado.

Ir al principio de la página

### Tema relacionado

- Uso del teclado inalámbrico
- Información acerca del entorno de uso del teclado

Ir al principio de la página