# Personal computer VAIO Tap 11SVT1122

## Hoe vind ik het fysieke adres (MAC-adres) van de ingebouwde draadloze netwerkinterface van mijn VAIO-computer?

- Als een MAC-adresfilter is ingeschakeld voor uw toegangspunt, registreert u het MAC-adres van uw VAIO-computer in het configuratiescherm van het toegangspunt. Anders kan de computer geen verbinding maken met het toegangspunt.

  Open Opdrachtprompt, voer "ipconfig /all" in en druk vervolgens op toets Enter. U kunt het fysieke adres (MAC-adres) vinden in het veld Fysiek adres onder Draadloze LAN-adapter Wi-Fi.

  Zie Apps starten voor informatie over het openen van het Opdrachtprompt.

Ga naar boven