# Personal computer VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N2/SVF14N2/SVF15N2

## Note sui sensori incorporati

Prima di utilizzare i sensori incorporati, leggere le precauzioni seguenti per il corretto utilizzo.

### Informazioni sull'utilizzo dell'accelerometro incorporato

- Non è possibile modificare l'orientamento dello schermo del computer mentre il computer VAIO è collegato a uno schermo esterno. Se si collega il computer a uno schermo esterno utilizzando il computer con l'orientamento verticale, lo schermo del computer passerà automaticamente all'orientamento orizzontale.

- Lo schermo del computer potrebbe distorcersi qualora si cambi l'orientamento dello schermo del computer quando lo screen saver è attivato.

- Alcune app non supportano l'orientamento verticale e potrebbero non funzionare correttamente. In questo caso, utilizzare il computer VAIO nell'orientamento orizzontale.

### Informazioni sull'utilizzo della bussola digitale incorporata

- La bussola digitale incorporata funziona rilevando una direzione magnetica. Non fare riferimento esclusivamente alle informazioni fornite dalla bussola digitale incorporata.

  La bussola digitale incorporata potrebbe subire l'influenza di interferenze magnetiche e potrebbe non funzionare correttamente, specialmente nei luoghi seguenti:

  - All'interno di un ascensore o di una stanza costruita con materiali ferrosi, come ad esempio strutture in ferro o cemento armato

  - Accanto a una struttura in cemento armato, come ad esempio un ponte o l'atrio di un aeroporto o di una stazione ferroviaria

  - In prossimità o all'interno di un treno o di un'automobile

  - Vicino a un trasformatore a terra o alle linee dell'alta tensione

  - Vicino a un prodotto metallico, come ad esempio un tavolo di metallo o arredamento in metallo

  - Vicino a un materiale con elevato livello di interferenza magnetica, come ad esempio un magnete, una calamita o degli altoparlanti

    La penna fornita o facoltativa (Stilo digitalizzatore) contiene un magnete. Se si pone la penna vicino al magnetometro () presente sul computer VAIO o se si pone la tastiera vicino al magnetometro, la bussola digitale potrebbe non funzionare correttamente.

    SVF13N

    SVF14N/SVF15N

- Quando il magnetismo attorno al computer VAIO è instabile, la precisione della bussola incorporata potrebbe diminuire, seppure questo sia considerato normale e non un malfunzionamento. In tal caso è necessario calibrare la bussola digitale incorporata.

  Allontanarsi dai materiali che provocano interferenza magnetica, come ad esempio prodotti metallici o magneti, ed eseguire le seguenti operazioni quando è in funzione un'app che utilizza la bussola digitale.

  Se si utilizza una penna fornita o facoltativa, eseguire le operazioni tenendo la penna distante dal computer VAIO.

  - Posizionare il computer VAIO su una superficie piana, tenere il computer con entrambe le mani, quindi ruotarlo di 360 gradi in senso orario con lo schermo LCD sollevato.

  - Posizionare il computer VAIO su una superficie piana, tenere il computer con entrambe le mani, quindi ruotarlo di 360 gradi in senso longitudinale.

  - Posizionare il computer VAIO su una superficie piana, tenere il computer con entrambe le mani, quindi ruotarlo di 360 gradi in senso trasversale una volta.

  - Se il problema persiste dopo aver eseguito ognuna delle operazioni sopraindicate, ripetere le stesse operazioni diverse volte. Se il problema persiste ancora, utilizzare il computer VAIO in un luogo con una minore interferenza magnetica.

Vai all'inizio della pagina