# Personal computer VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N2/SVF14N2/SVF15N2

## Informazioni sulla chiave di sicurezza per Wi-Fi(R) (LAN wireless)

Una chiave di sicurezza è un protocollo di protezione per Wi-Fi che consente di crittografare i dati trasmessi sulla rete Wi-Fi. Viene anche indicata come chiave di crittografia o chiave WEP (Wired Equivalent Privacy).

La chiave di sicurezza consente alle periferiche wireless che hanno la stessa chiave, ad esempio un punto di accesso Wi-Fi e un computer, di comunicare tra di loro su una rete Wi-Fi.

Per impostazione predefinita, la chiave di sicurezza viene assegnata a ogni punto di accesso. (Accertarsi che la chiave di sicurezza predefinita sia stata modificata per proteggere i dati dall'uso non autorizzato.) Se non è possibile individuare la chiave di sicurezza, fare riferimento al manuale fornito con il punto di accesso.

Se viene immessa una chiave di sicurezza sbagliata e il computer VAIO fallisce la connessione ad un punto di accesso, seguire queste procedure per stabilire una connessione.

1. Aprire gli accessi e selezionare accesso alleImpostazioni. (Vedere Apertura degli accessi per aprire gli accessi.)
2. Selezionare(l'icona di rete).
3. Cambiare l'impostazione Wi-Fi su Attivo.
4. Selezionare il punto di accesso Wi-Fi desiderato e Connetti.

Vai all'inizio della pagina

### Argomento correlato

- Informazioni sugli standard Wi-Fi(R) (LAN wireless)
- Avvio delle comunicazioni Wi-Fi(R) (LAN wireless)
- Note sull'utilizzo della funzione Wi-Fi(R) (LAN wireless)

Vai all'inizio della pagina