# Persondator VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N2/SVF14N2/SVF15N2

## LAN

- Om standarder för Wi-Fi(R) (trådlöst LAN)

  Wi-Fi gör att din VAIO-dator kan ansluta till ett nätverk via en trådlös anslutning.

- Ansluta till Internet med en kabelanslutning (modeller med LAN-port)

  Innan du kan använda Internet måste du teckna avtal med en Internetleverantör och installera enheter som krävs för uppkoppling av VAIO-datorn till Internet.

- Om Internetanslutningar

  Nedanstående typer av Internetanslutningar är tillgängliga.

- Använda LAN-porten (modeller med LAN-port)

  Dra ner portlocket enligt bilden nedan innan du ansluter en LAN-kabel till LAN-porten.

- Om nätverket (LAN)

  Det lokala nätverket (LAN) gör att du kan ansluta VAIO-datorn till Internet och överföra data mellan datorn och andra enheter.

- Om en säkerhetsnyckel för Wi-Fi(R) (trådlöst LAN)

  En säkerhetsnyckel är ett säkerhetsprotokoll för Wi-Fi som krypterar data som överförs via Wi-Fi. Det kallas även för krypteringsnyckel eller WEP (Wired Equivalent Privacy)-nyckel.

### Du kanske söker efter följande avsnitt:

- Vad gör jag om jag inte känner till åtkomstpunktens SSID eller säkerhetsnyckel?
- Vad gör jag om jag inte kan spela upp filmer eller ljudspår som jag tagit emot via Wi-Fi(R) (trådlöst LAN) eller om uppspelningen avbryts? Varför går dataöverföringen långsamt?
- Hur hittar jag den fysiska adressen (MAC-adressen) för det inbyggda gränssnittet för trådlösa nätverk på VAIO-datorn?
- Vad gör jag om jag inte kan ansluta VAIO-datorn till en åtkomstpunkt (eller till Internet)?
- Vad gör jag om det inte går att använda Wi-Fi(R)-funktionen (trådlöst LAN)?

Gå till början av sidan