# Ordenador VAIO Fit 11ASVF11N1

## Inicio de comunicaciones Wi-Fi(R) (LAN inalámbrica)

Puede establecer comunicaciones Wi-Fi entre el ordenador VAIO y un punto de acceso (no suministrado).

Antes de utilizar la tecnología Wi-Fi, asegúrese de que haya un punto de acceso Wi-Fi encendido y en funcionamiento.

1. Conecte un punto de acceso al ordenador VAIO.

   Consulte Ayuda y soporte técnico de Windows (Apertura de Ayuda y soporte técnico de Windows) y el manual que acompaña al punto de acceso para obtener más información.

2. Abra los accesos y seleccione el accesoConfiguración. (Consulte Apertura de los accesos para abrir los accesos.)
3. Seleccione(el icono de red).
4. Cambie la configuración de Wi-Fi en Activado.
5. Seleccione el punto de acceso deseado y Conectar.

   Una vez establecida la conexión, aparecerá Conectado en el campo del punto de acceso inalámbrico seleccionado.

   Si aparece una ventana de introducción de clave de seguridad, introduzca la clave de seguridad según lo indicado y seleccione Aceptar. Consulte Acerca de la clave de seguridad para Wi-Fi(R) (LAN inalámbrica) para obtener más información.

   Tenga en cuenta que las claves de seguridad distinguen mayúsculas de minúsculas.

#### Para comprobar el estado de la conexión Wi-Fi

Abra el escritorio y mueva el puntero del ratón sobre(el icono de red) en el área de notificación del escritorio para comprobar el estado de la conexión Wi-Fi, por ejemplo, el punto de acceso conectado en ese momento al ordenador VAIO.

Para abrir el escritorio, consulte Apertura de Escritorio.

#### Nota

- En los modelos equipados con IEEE 802.11a/b/g/n/ac (borrador), cuando solamente esté habilitada la función Wi-Fi de 2,4 GHz, el ordenador VAIO no se podrá conectar a un punto de acceso Wi-Fi de 5 GHz. Además, cuando solamente está habilitada la función Wi-Fi de 5 GHz, el ordenador no se puede conectar a un punto de acceso Wi-Fi de 2,4 GHz.

  En los modelos equipados con IEEE 802.11b/g/n, cuando la función Wi-Fi de 2,4 GHz está deshabilitada, el ordenador no se puede conectar a un punto de acceso. Tampoco se podrá conectar a un punto de acceso Wi-Fi de 5 GHz.

- Puede que se tarde un tiempo en encontrar un punto de acceso Wi-Fi y conectarse a él antes de empezar las comunicaciones mediante Wi-Fi.

#### Sugerencia

- Consulte Ayuda y soporte técnico de Windows (Apertura de Ayuda y soporte técnico de Windows) para obtener más información sobre el Modo de avión.

- Una vez que haya conectado el ordenador VAIO al punto de acceso luego de introducir la clave de seguridad, el punto de acceso quedará registrado en el ordenador. No tendrá que volver a introducir la clave de seguridad en las conexiones subsiguientes.

Ir al principio de la página

### Tema relacionado

- Acerca de los estándares Wi-Fi(R) (LAN inalámbrica)
- Detención de comunicaciones Wi-Fi(R) (LAN inalámbrica)
- Notas sobre el uso de la función Wi-Fi(R) (LAN inalámbrica)
- Acerca de la clave de seguridad para Wi-Fi(R) (LAN inalámbrica)

Ir al principio de la página