# Calculator personalVAIO Fit 14E/15ESVF1432/SVF1532

## Curăţarea computerului VAIO/ecranului LCD

Înainte de a curăţa computerul VAIO, citiţi următoarele măsuri de precauţie pentru o procedură de curăţare corectă.

#### Când curăţaţi computerul VAIO

- Opriţi computerul VAIO, deconectaţi adaptorul CA şi scoateţi acumulatorul înainte de a curăţa computerul.

- Folosiţi o cârpă moale şi uscată pentru a şterge resturile şi praful de pe computerul VAIO.

- Folosiţi o cârpă moale şi uscată la curăţarea computerului VAIO. În cazul în care computerul este foarte murdar, aburiţi suprafaţa computerului suflând şi ştergeţi murdăria sau ştergeţi-l cu o cârpă uşor umedă şi apoi îndepărtaţi umezeala rămasă cu o cârpă uscată.

- Nu utilizaţi solvenţi precum benzina, acetona, alcoolul, diluantul sau soluţiile de curăţat disponibile în comerţ, deoarece acestea pot cauza deteriorarea suprafeţei sau a învelişului protector al computerului VAIO.

- Utilizaţi un dispozitiv de suflare a prafului pentru a elimina resturile şi praful de sub taste (capacele tastelor). Nu îndepărtaţi capacele tastelor de pe tastatură.

  Nu folosiţi un aspirator deoarece se pot produce defecţiuni.

#### Când curăţaţi ecranul LCD

- Folosiţi o cârpă moale şi uscată la curăţarea computerului VAIO. În cazul în care ecranul LCD este foarte murdar, aburiţi suprafaţa ecranului LCD, suflând, şi ştergeţi murdăria sau ştergeţi-l cu o cârpă uşor umedă şi apoi îndepărtaţi umezeala rămasă cu o cârpă uscată.

- Nu utilizaţi solvenţi precum benzina, acetona, alcoolul, diluantul sau soluţiile de curăţat disponibile în comerţ, deoarece acestea pot cauza deteriorarea ecranului LCD.

În susul paginii