# Arvuti VAIO Fit 14E/15ESVF1432/SVF1532

## Interneti-ühenduse loomine võrgujuhtmega (LAN-pordiga mudelid)

Enne Interneti kasutamist peate sõlmima lepingu Interneti-teenuse pakkujaga (ISP) ja häälestama seadmed, mida on vaja VAIO arvuti Internetiga ühendamiseks.

Ühendage LAN-kaabli (pole kaasas) üks ots VAIO arvuti LAN-porti ja teine ühendage võrku.

#### Märkus

- Üksikasjalikku teavet Interneti-ühenduse jaoks vajalike seadmete ja selle kohta, kuidas VAIO arvutit Internetiga ühendada, küsige oma ISP.

- Oma VAIO arvutit Internetiga ühendades kasutage kindlasti kaablit, mille peale on kirjutatud «Network» või «Ethernet».

- Ärge ühendage telefonikaablit VAIO arvuti LAN-porti.

  Kui LAN-port ühendada järgmistesse võrkudesse või telefoniliinidega, võib tugev elektrivool porti sisenedes kahjustusi, ülekuumenemist või tulekahju põhjustada.

  - Mis tahes võrk v.a 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T tüüpi võrgud

  - Avalik telefoni abonendiliin

  - Kodukeskjaam (PBX)

  - Kodused (siseside valjuhääldi) või ettevõtete telefoniliinid (mitme liiniga ettevõtte telefon)

#### Vihje

- Selleks et oma VAIO arvutit Wi-Fi(R) (traadita kohtvõrk) kaudu Internetiga ühendada, peate häälestama Wi-Fi sätted. Vt lisateavet jaotisest Wi-Fi(R)-side (traadita kohtvõrk) käivitamine.

Tagasi lehe algusesse

### Seotud teema

- Teave Interneti-ühenduse teenuste kohta
- Teave võrgu (LAN-i) kohta
- Wi-Fi(R)-side (traadita kohtvõrk) käivitamine

Tagasi lehe algusesse