# Arvuti VAIO Fit 14E/15ESVF1432/SVF1532

## Internet

- Wi-Fi(R)-ühenduste (traadita kohtvõrk) peatamine

  Wi-Fi-ühenduse saate peatada järgmisi etappe järgides.

- Märkusi Wi-Fi(R)-funktsiooni (traadita kohtvõrk) kasutamise kohta

  Enne Wi-Fi-funktsiooni kasutamist lugege järgmisi ettevaatusabinõusid.

- Teave Wi-Fi(R) (traadita kohtvõrk) standardite kohta

  Wi-Fi-ga saate VAIO arvuti võrguga ühendada raadiosideühenduse kaudu.

- Interneti-ühenduse loomine võrgujuhtmega (LAN-pordiga mudelid)

  Enne Interneti kasutamist peate sõlmima lepingu Interneti-teenuse pakkujaga (ISP) ja häälestama seadmed, mida on vaja VAIO arvuti Internetiga ühendamiseks.

- Teave Interneti-ühenduse teenuste kohta

  Saadaval on järgmised Interneti-ühenduse teenused.

- Rakenduste installimine saidilt Windowsi pood

  Saate rakendusi installida saidilt Windowsi pood.

- Wi-Fi(R)-side (traadita kohtvõrk) käivitamine

  Saate luua Wi-Fi-side VAIO arvuti ja pääsupunkti (pole kaasas) vahel.

- Viirusetõrjerakenduse kasutamine VAIO arvutis

  Kaitske VAIO arvutit arvutiviiruste eest, kasutades viirusetõrjerakendust.

- Teave võrgu (LAN-i) kohta

  Võrk (LAN-i) võimaldab VAIO arvuti Internetiga ühendada ja andmeid arvuti ning teiste seadmete vahel saata.

- Teave Wi-Fi(R) (traadita kohtvõrk) turbevõtme kohta

  Turbevõti on turvaprotokoll Wi-Fi jaoks, mis krüptib juhtmeta Wi-Fi-s edastatud andmeid. Selle kohta öeldakse ka krüptovõti või WEP-i (Wired Equivalent Privacy) võti.

- Wi-Fi(R)-funktsiooni (traadita kohtvõrk) keelamine

  Wi-Fi-funktsiooni saate keelata järgmisi etappe järgides.

Tagasi lehe algusesse