# Arvuti VAIO Fit 14E/15ESVF1432/SVF1532

## Ketta eemaldamine (Optilise kettaseadmega mudelid)

Ketta saab VAIO arvutist eemaldada, kui arvuti on sisse lülitatud.

1. Vajutage draivi väljutamisnuppu.

   Draivi salv tuleb välja.

2. Eemaldage ketas VAIO arvutist.
3. Draivi salve sulgemiseks lükake seda kergelt.

#### Märkus

- Ärge avaldage ketta eemaldamisel liigset jõudu.

Tagasi lehe algusesse

### Seotud teema

- Ketta sisestamine (Optilise kettaseadmega mudelid)
- Toetatud kettad (Optilise kettaseadmega mudelid)
- Teave regioonikoodide kohta (Optilise kettaseadmega mudelid)

Tagasi lehe algusesse