# Arvuti VAIO Fit 14E/15ESVF1432/SVF1532

## Aku paigaldamine

Paigaldage aku VAIO arvuti akukambrisse.

1. Lülitage VAIO arvuti välja, eemaldage toitejuhe ja kõik ühenduskaablid ning sulgege LCD-ekraan.
2. Nihutage aku LOCK lüliti () lahtilukustuse asendisse.

3. Viige aku diagonaalselt akukambrisse, kuni akukambri mõlemal küljel olevad väljaulatuvad osad () sobituvad aku külgedel olevatesse avadesse ().

4. Keerake akut noolega näidatud suunas ja lükake see kambrisse, kuni see õigele kohale klõpsatab.

5. Nihutage aku LOCK lüliti asendisse LOCK, et aku VAIO arvutis kindlalt kinni oleks.

#### Märkus

- Enne VAIO arvuti kasutamist veenduge, et aku LOCK lüliti on asendis LOCK. Kui aku pole arvutis korralikult paigale lukustatud, võib see põhjustada järgmisi probleeme: aku võib arvutist välja tulla, arvuti ei pruugi tööle hakata või lülitub ootamatult välja.

Tagasi lehe algusesse

### Seotud teema

- Aku laadimine
- Märkused aku kasutamise kohta

Tagasi lehe algusesse