# Asmeninis kompiuteris VAIO Fit 14E/15ESVF1432/SVF1532

## Maitinimo šaltinio prijungimas

VAIO kompiuterį prijunkite prie kintamosios srovės maitinimo šaltinio.

Prieš prijungdami atidžiai perskaitykite Pastabos apie maitinimo šaltinio naudojimą nurodytus įspėjimus.

1. Vieną maitinimo laido galą prijunkite prie () kintamosios srovės adapterio ().
2. Kitą maitinimo laido galą prijunkite prie kintamosios srovės lizdo ().
3. Kintamosios srovės adapterio kabelį () prijunkite prie VAIO kompiuterio DC IN prievado ().

#### Pastaba

- Prie to paties kintamosios srovės lizdo junkite tik vieną įrenginį.

- Kintamosios srovės adapterio forma skiriasi, atsižvelgiant į įsigytą modelį.

- Įsitikinkite, kad maitinimo laido kištukas tinkamai įkištas į VAIO kompiuterį.

#### Patarimas

- Galite įsigyti ilgintuvą, turintį apsaugą nuo viršįtampių, kad staigūs galios šuoliai (pvz., per perkūniją) nepažeistų VAIO kompiuterio.

Eiti į puslapio viršų

### Susijusi tema

- Akumuliatoriaus įdėjimas
- Akumuliatoriaus įkrovimas
- Pastabos apie akumuliatoriaus naudojimą
- VAIO kompiuterio įjungimas
- VAIO kompiuterio maitinimo būsenos valdymas (miego režimas / išjungimas)
- Pastabos apie maitinimo šaltinio naudojimą

Eiti į puslapio viršų