# Asmeninis kompiuteris VAIO Fit 14E/15ESVF1432/SVF1532

## LAN

- Apie „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) standartus

  Naudodami „Wi-Fi“ galite prijungti VAIO kompiuterį prie interneto belaidžiu ryšiu.

- Prisijungimas prie interneto naudojant laidinį ryšį (modeliai su LAN prievadu)

  Prieš naudodamiesi internetu turite pasirašyti sutartį su interneto paslaugų teikėju (IPT) ir įrengti įrenginius, kurių reikia norint prijungti VAIO kompiuterį prie interneto.

- Apie interneto ryšio paslaugas

  Toliau pateikiami galimi interneto ryšio paslaugų tipai.

- Apie tinklą (LAN)

  Naudodami tinklą (LAN) galite prijungti VAIO kompiuterį prie interneto ir perkelti duomenis iš kompiuterio į kitus įrenginius ir atvirkščiai.

- Apie „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) saugos raktą

  Saugos raktas – tai „Wi-Fi“ saugos protokolas, užšifruojantis „Wi-Fi“ perduodamus duomenis. Jis dar vadinamas šifravimo raktu arba WEP raktu (belaidžio tinklo raktu).

### Galbūt ieškote šių temų:

- Ką daryti, jei nežinau prieigos taško SSID arba saugos kodo?
- Ką daryti, jei nepavyksta atkurti filmų arba muzikos kūrinių, gautų per „Wi-Fi(R)“ (belaidį LAN), arba jų atkūrimas pertraukiamas? Kodėl lėtai perduodami duomenys?
- Kaip sužinoti VAIO kompiuterio įtaisytojo belaidžio tinklo sąsajos fizinį adresą (MAC adresą)?
- Ką daryti, jei nepavyksta prijungti VAIO kompiuterio prie prieigos taško (arba interneto)?
- Ką daryti, jei nepavyksta naudotis funkcija „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN)?

Eiti į puslapio viršų