# Asmeninis kompiuteris VAIO Fit 14E/15ESVF1432/SVF1532

## Akumuliatoriaus įdėjimas

Įdėkite akumuliatorių į VAIO kompiuterio akumuliatoriaus skyrių.

1. Išjunkite VAIO kompiuterį, atjunkite maitinimo laidą ir kitus kabelius ir uždarykite LCD ekrano dangtį.
2. Paslinkite baterijos jungiklį LOCK (), kad atrakintumėte skyrių.

3. Įdėkite akumuliatorių į akumuliatoriaus skyrių, kad abiejose akumuliatoriaus pusėse esantys išsikišimai () įsistatytų į abiejose akumuliatoriaus pusėse esančias angas ().

4. Pasukite akumuliatorių rodyklės kryptimi ir įstumkite į akumuliatoriaus skyrių, kad jis įsistatytų į vietą.

5. Pastumkite akumuliatoriaus jungiklį LOCK į padėtį LOCK, kad užfiksuotumėte akumuliatorių VAIO kompiuteryje.

#### Pastaba

- Prieš naudodami VAIO kompiuterį, įsitikinkite, kad akumuliatoriaus jungiklis LOCK nustatytas į padėtį LOCK. Jei naudositės kompiuteriu neužfiksavę akumuliatoriaus jis gali iškristi, kompiuteris gali neįsijungti arba netikėtai išsijungti.

Eiti į puslapio viršų

### Susijusi tema

- Akumuliatoriaus įkrovimas
- Pastabos apie akumuliatoriaus naudojimą

Eiti į puslapio viršų