# Asmeninis kompiuteris VAIO Fit 14E/15ESVF1432/SVF1532

## LAN

- Ką daryti, jei nežinau prieigos taško SSID arba saugos kodo?

- Ką daryti, jei nepavyksta atkurti filmų arba muzikos kūrinių, gautų per „Wi-Fi(R)“ (belaidį LAN), arba jų atkūrimas pertraukiamas? Kodėl lėtai perduodami duomenys?

- Kaip sužinoti VAIO kompiuterio įtaisytojo belaidžio tinklo sąsajos fizinį adresą (MAC adresą)?

- Ką daryti, jei nepavyksta prijungti VAIO kompiuterio prie prieigos taško (arba interneto)?

- Ką daryti, jei nepavyksta naudotis funkcija „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN)?

### Galbūt ieškote šių temų:

- Apie „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) standartus
- Prisijungimas prie interneto naudojant laidinį ryšį (modeliai su LAN prievadu)
- Apie interneto ryšio paslaugas
- Apie tinklą (LAN)
- Apie „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) saugos raktą

Eiti į puslapio viršų