# Asmeninis kompiuteris VAIO Fit 14E/15ESVF1432/SVF1532

## Ką daryti, jei nepavyksta prijungti VAIO kompiuterio prie prieigos taško (arba interneto)?

- Žr. Ką daryti, jei nepavyksta naudotis funkcija „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN)?

- Įsitikinkite, kad prieigos taškas įjungtas.

- Patikrinkite prieigos taško parametrus.

  Esant nustatytiems toliau nurodytiems parametrams VAIO kompiuteris gali neprisijungti prie prieigos taško arba ryšys gali būti nestabilus.

  - Jei prieigos taškas sukonfigūruotas atmesti ryšio užklausą iš įrenginio, kurio SSID yra „ANY“, o VAIO kompiuterio SSID yra „ANY“.

  - Jei prieigos taškas veikia slaptumo režimu.

    Papildomos informacijos rasite su savo prieigos tašku gautame vadove arba pasitarkite su „Wi-Fi“ ryšio paslaugų teikėju.

- Įsitikinkite, kad VAIO kompiuteris ir prieigos taškas yra sujungti tarpusavyje. Daugiau informacijos žr. „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) ryšių užmezgimas.

- Ryšiui įtakos turi atstumas, kliūtys, įrenginio konfigūracija, radijo bangų stiprumas / trikdžiai, sienų medžiaga, veikiančios programėlės ir kt.

  Perkelkite VAIO kompiuterį atokiau nuo kliūčių arba arčiau naudojamo prieigos taško.

- Atverkite pagrindinius mygtukus ir pasirinkite pagrindinį mygtukąParametrai ir(tinklo piktograma).

  Patikrinkite, ar rodomas jūsų prieigos taškas.

  Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.

Eiti į puslapio viršų