# Asmeninis kompiuteris VAIO Fit 14E/15ESVF1432/SVF1532

## Internetas

- „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) ryšio nutraukimas

  Vadovaudamiesi šiais veiksmais, galite nutraukti „Wi-Fi“ ryšius.

- Pastabos apie funkcijos „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) naudojimą

  Prieš pradėdami naudoti funkciją „Wi-Fi“, perskaitykite toliau pateikiamus tinkamo naudojimo įspėjimus.

- Apie „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) standartus

  Naudodami „Wi-Fi“ galite prijungti VAIO kompiuterį prie interneto belaidžiu ryšiu.

- Prisijungimas prie interneto naudojant laidinį ryšį (modeliai su LAN prievadu)

  Prieš naudodamiesi internetu turite pasirašyti sutartį su interneto paslaugų teikėju (IPT) ir įrengti įrenginius, kurių reikia norint prijungti VAIO kompiuterį prie interneto.

- Apie interneto ryšio paslaugas

  Toliau pateikiami galimi interneto ryšio paslaugų tipai.

- „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) ryšių užmezgimas

  Galite užmegzti „Wi-Fi“ ryšį tarp VAIO kompiuterio ir prieigos taško (nepridedama).

- Apie tinklą (LAN)

  Naudodami tinklą (LAN) galite prijungti VAIO kompiuterį prie interneto ir perkelti duomenis iš kompiuterio į kitus įrenginius ir atvirkščiai.

- Apie „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) saugos raktą

  Saugos raktas – tai „Wi-Fi“ saugos protokolas, užšifruojantis „Wi-Fi“ perduodamus duomenis. Jis dar vadinamas šifravimo raktu arba WEP raktu (belaidžio tinklo raktu).

- „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) funkcijos išjungimas

  Vadovaudamiesi šiais veiksmais, galite išjungti „Wi-Fi“ funkciją.

### Galbūt ieškote šių temų:

- „Windows“ parduotuvė programų diegimas
- Antivirusinės programos naudojimas VAIO kompiuteryje

Eiti į puslapio viršų