# Asmeninis kompiuteris VAIO Fit 14E/15ESVF1432/SVF1532

## „Wi-Fi“

- „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) ryšio nutraukimas

  Vadovaudamiesi šiais veiksmais, galite nutraukti „Wi-Fi“ ryšius.

- Pastabos apie funkcijos „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) naudojimą

  Prieš pradėdami naudoti funkciją „Wi-Fi“, perskaitykite toliau pateikiamus tinkamo naudojimo įspėjimus.

- Apie „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) standartus

  Naudodami „Wi-Fi“ galite prijungti VAIO kompiuterį prie interneto belaidžiu ryšiu.

- Apie interneto ryšio paslaugas

  Toliau pateikiami galimi interneto ryšio paslaugų tipai.

- „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) ryšių užmezgimas

  Galite užmegzti „Wi-Fi“ ryšį tarp VAIO kompiuterio ir prieigos taško (nepridedama).

- Apie „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) saugos raktą

  Saugos raktas – tai „Wi-Fi“ saugos protokolas, užšifruojantis „Wi-Fi“ perduodamus duomenis. Jis dar vadinamas šifravimo raktu arba WEP raktu (belaidžio tinklo raktu).

- „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) funkcijos išjungimas

  Vadovaudamiesi šiais veiksmais, galite išjungti „Wi-Fi“ funkciją.

### Galbūt ieškote šių temų:

- Ką daryti, jei nežinau prieigos taško SSID arba saugos kodo?
- Ką daryti, jei nepavyksta atkurti filmų arba muzikos kūrinių, gautų per „Wi-Fi(R)“ (belaidį LAN), arba jų atkūrimas pertraukiamas? Kodėl lėtai perduodami duomenys?
- Kaip sužinoti VAIO kompiuterio įtaisytojo belaidžio tinklo sąsajos fizinį adresą (MAC adresą)?
- Ką daryti, jei nepavyksta prijungti VAIO kompiuterio prie prieigos taško (arba interneto)?
- Ką daryti, jei nepavyksta naudotis funkcija „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN)?

Eiti į puslapio viršų