# Asmeninis kompiuteris VAIO Fit 14E/15ESVF1432/SVF1532

## „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) ryšių užmezgimas

Galite užmegzti „Wi-Fi“ ryšį tarp VAIO kompiuterio ir prieigos taško (nepridedama).

Prieš naudodami „Wi-Fi“, įsitikinkite, kad „Wi-Fi“ prieigos taškas yra įjungtas ir veikia.

1. Prieigos tašką prijunkite prie VAIO kompiuterio.

   Jei reikia daugiau informacijos, žr. „Windows“ žinynas ir palaikymas („Windows“ žinynas ir palaikymas atvėrimas) ir su prieigos tašku pateiktą vadovą.

2. Atverkite pagrindinius mygtukus ir pasirinkite pagrindinį mygtukąParametrai. (Kaip atverti pagrindinius mygtukus, žr. Pagrindinių mygtukų atvėrimas.)
3. Pasirinkite(tinklo piktograma).
4. Pakeiskite parametro Wi-Fi nuostatą pasirinkdami įjungta.
5. Pasirinkite norimą prieigos tašką ir Jungtis.

   Užmezgus ryšį pasirinkto prieigos taško lauke rodoma Prisijungta.

   Jei rodomas saugos rakto įvesties langas, įveskite saugos raktą ir pasirinkite Gerai. Daugiau informacijos žr. Apie „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) saugos raktą.

   Atminkite, kad įvedant saugos raktą skiriamos didžiosios ir mažosios raidės.

#### Kaip patikrinti „Wi-Fi“ ryšio būseną

Atverkite darbalaukį ir perkelkite pelės žymeklį ant(tinklo piktogramos), esančios darbalaukio informacinių pranešimų srityje, kad patikrintumėte „Wi-Fi“ ryšio būseną, pvz., šiuo metu prie jūsų VAIO kompiuterio prijungtą prieigos tašką.

Kaip atverti darbalaukį, žr. Darbalaukis atvėrimas.

#### Pastaba

- Kai modeliuose su IEEE 802.11a/b/g/n/ac (projektas) įjungta tik 2,4 GHz „Wi-Fi“ funkcija, VAIO kompiuteris negali prisijungti prie 5 GHz „Wi-Fi“ prieigos taško. Be to, kai įjungta tik 5 GHz „Wi-Fi“ funkcija, kompiuteris negali prisijungti prie 2,4 GHz „Wi-Fi“ prieigos taško.

  Kai modeliuose su IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz „Wi-Fi“ funkcija išjungta, kompiuteris negali prisijungti prie prieigos taško. Kompiuteris negali prisijungti ir prie 5 GHz „Wi-Fi“ prieigos taško.

- Prieš pradedant ryšius su „Wi-Fi“ gali šiek tiek užtrukti, kol rasite „Wi-Fi“ prieigos tašką ir prie jo prisijungsite.

#### Patarimas

- Daugiau informacijos apie parinktį Skrydžio režimas žr. „Windows“ žinynas ir palaikymas („Windows“ žinynas ir palaikymas atvėrimas).

- Kai prijungsite VAIO kompiuterį prie prieigos taško įvesdami saugos raktą, prieigos taškas bus užregistruotas kompiuteryje. Vėliau prisijungiant saugos rakto įvesti nereikės.

Eiti į puslapio viršų

### Susijusi tema

- Apie „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) standartus
- „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) ryšio nutraukimas
- Pastabos apie funkcijos „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) naudojimą
- Apie „Wi-Fi(R)“ (belaidis LAN) saugos raktą

Eiti į puslapio viršų