# Компютър VAIO Fit 14E/15ESVF1432/SVF1532

## Относно ключа за защита за Wi-Fi(R) (безжична LAN мрежа)

Ключът за защита представлява протокол за защита за Wi-Fi, който шифрова данните, предавани по Wi-Fi. Той е наричан още шифроващ ключ или WEP (Wired Equivalent Privacy) ключ.

Ключът за защита позволява на безжични устройства с еднакъв ключ, като например точка за Wi-Fi достъп и компютър, да комуникират помежду си по Wi-Fi.

Ключът за защита се назначава на всяка точка за достъп по подразбиране. (Уверете се, че ключът за защита по подразбиране е променен за защита на данните от неупълномощено използване.) Ако не може да откриете ключа за защита по подразбиране, вж. ръководството, предоставено с точката за достъп.

Ако въведете грешен ключ за защита и компютърът VAIO не успее да се свърже с точката за достъп, следвайте стъпките за установяване на връзката.

1. Отворете препратките и изберете препраткатаНастройки. (Вижте Отваряне на препратките за отваряне на препратките.)
2. Изберете(иконата за мрежа).
3. Променете настройката Wi-Fi на ВКЛ..
4. Изберете желаната Wi-Fi точка за достъп, след което изберете Свържи се.

Обратно в началото на страницата

### Сродна тема

- Относно стандартите за Wi-Fi(R) (безжична LAN мрежа)
- Стартиране на Wi-Fi(R) (безжична LAN мрежа) комуникация
- Забележки относно използването на функцията Wi-Fi(R) (безжична LAN мрежа)

Обратно в началото на страницата