# Компютър VAIO Fit 14E/15ESVF1432/SVF1532

## Стартиране на Wi-Fi(R) (безжична LAN мрежа) комуникация

Може да установите Wi-Fi комуникация между компютъра VAIO и точка за достъп (не е предоставен в комплекта).

Преди да използвате Wi-Fi, се уверете, че е включена точка за Wi-Fi достъп, която функционира нормално.

1. Свържете точка за достъп към компютъра VAIO.

   Вижте Помощ и поддръжка на Windows (Отваряне на Помощ и поддръжка на Windows), както и ръководството, предоставено с точката за достъп, за допълнителна информация.

2. Отворете препратките и изберете препраткатаНастройки. (Вижте Отваряне на препратките за отваряне на препратките.)
3. Изберете(иконата за мрежа).
4. Променете настройката Wi-Fi на ВКЛ..
5. Изберете желаната точка за достъп, след което изберете Свържи се.

   След установяване на връзката в полето за избрана точка за безжичен достъп се показва Свързан.

   Ако се покаже прозорец за записване на ключ за защита, въведете ключа за защита, както се изисква, и изберете OK. Вижте Относно ключа за защита за Wi-Fi(R) (безжична LAN мрежа) за допълнителна информация.

   Имайте предвид, че ключовете за защита различават главните и малките букви.

#### Проверка на състоянието на Wi-Fi връзката

Отворете работния плот и преместете показалеца на мишката върху(иконата за мрежа) в областта за уведомяване на работния плот, за да проверите състоянието на Wi-Fi връзката, като например точката за достъп, към която компютърът VAIO е свързан в момента.

За отваряне на работния плот вж. Отваряне на Работен плот.

#### Забележка

- При модели, оборудвани по стандарта IEEE 802.11a/b/g/n/ac (чернова), когато само Wi-Fi функцията с честота 2,4 ГХц е разрешена, компютърът VAIO не може да се свързва с точки за Wi-Fi достъп с честота 5 ГХц. Също така, когато е разрешена само Wi-Fi функцията с честота 5 ГХц, компютърът не може да се свързва с точки за Wi-Fi достъп с честота 2,4 ГХц.

  При модели, оборудвани с IEEE 802.11b/g/n, когато е забранена Wi-Fi функцията с честота 2,4 ГХц, компютърът не може да се свързва с точки за достъп. Също така компютърът не може да се свързва с точки за Wi-Fi достъп с честота 5 ГХц.

- Откриването и свързването с точка за Wi-Fi достъп преди стартиране на комуникация чрез Wi-Fi може да отнеме известно време.

#### Съвет

- Вижте Помощ и поддръжка на Windows (Отваряне на Помощ и поддръжка на Windows) за допълнителна информация относно Самолетен режим.

- След като свържете компютъра VAIO с точката за достъп чрез въвеждане на ключа за защита, точката за достъп ще се регистрира в компютъра. Не е необходимо да въвеждате ключа за защита при следващи свързвания.

Обратно в началото на страницата

### Сродна тема

- Относно стандартите за Wi-Fi(R) (безжична LAN мрежа)
- Спиране на комуникациите чрез Wi-Fi(R) (безжична LAN мрежа)
- Забележки относно използването на функцията Wi-Fi(R) (безжична LAN мрежа)
- Относно ключа за защита за Wi-Fi(R) (безжична LAN мрежа)

Обратно в началото на страницата