# Персональний комп'ютер VAIO Fit 14E/15ESVF1432/SVF1532

## Установлення акумуляторної батареї

Установіть акумуляторну батарею у відділення для акумулятора комп’ютера VAIO.

1. Вимкніть комп’ютер VAIO, від’єднайте шнур живлення та всі підключені кабелі, а також закрийте кришку РК-екрана.
2. Посуньте перемикач фіксації акумулятора LOCK () у положення розблокування.

3. Вставляйте акумуляторну батарею по діагоналі у відділення для акумулятора, щоб виступи () з кожного боку відділення ввійшли у відповідні заглиблення () на боках акумуляторної батареї.

4. Поверніть акумуляторну батарею в напрямку, указаному стрілкою, і натискайте на неї, доки вона не стане на місце у відділенні.

5. Посуньте перемикач фіксації акумулятора LOCK у положення LOCK, щоб закріпити акумуляторну батарею в комп’ютері VAIO.

#### Примітка

- Перш ніж використовувати комп’ютер VAIO, переконайтеся, що перемикач фіксації акумулятора LOCK перебуває в положенні LOCK. Використання комп’ютера без належної фіксації акумуляторної батареї може спричинити таке: акумуляторна батарея випаде з комп’ютера або комп’ютер не ввімкнеться чи несподівано вимкнеться.

До початку сторінки

### Пов’язані розділи

- Заряджання акумуляторної батареї
- Примітки щодо використання акумуляторної батареї

До початку сторінки