# Персональний комп'ютер VAIO Fit 14E/15ESVF1432/SVF1532

## Підключення до Інтернету за допомогою дротового підключення (моделі, оснащені портом локальної мережі)

Перш ніж використовувати Інтернет, необхідно зареєструватися в постачальника послуг Інтернету (ISP) і настроїти пристрої, потрібні для підключення комп’ютера VAIO до Інтернету.

Підключіть один кінець кабелю LAN (не постачається в комплекті) до порту LAN на комп’ютері VAIO, а інший кінець – до мережі.

#### Примітка

- Щоб отримати докладніші відомості про пристрої, необхідні для доступу до Інтернету, а також про способи підключення комп’ютера VAIO до Інтернету, зверніться до постачальника послуг Інтернету (ISP).

- Під час підключення комп’ютера VAIO до Інтернету обов’язково використовуйте кабель із позначенням "Network" або "Ethernet".

- Не підключайте телефонний кабель до порту LAN на комп’ютері VAIO.

  Якщо порт LAN використовується для підключення до наведених нижче мереж або телефонних ліній, висока напруга, подана на порт, може призвести до його пошкодження, перегрівання або займання.

  - Будь-яка мережа, окрім мереж типу 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

  - Громадська телефонна абонентська лінія

  - Внутрішня автоматична телефонна станція (міні-АТС)

  - Домашні (гучномовець системи внутрішнього зв’язку) або робочі телефонні лінії (багатоканальний робочий телефон)

#### Підказка

- Щоб підключити комп’ютер VAIO до Інтернету через функцію Wi-Fi(R) (бездротова локальна мережа), необхідно настроїти параметри Wi-Fi. Докладніші відомості див. у розділі Запуск підключення Wi-Fi(R) (бездротова локальна мережа).

До початку сторінки

### Пов’язані розділи

- Про послуги підключення до Інтернету
- Про локальну мережу (LAN)
- Запуск підключення Wi-Fi(R) (бездротова локальна мережа)

До початку сторінки