# Προσωπικός Υπολογιστής VAIO Tap 11SVT1122

## Χρήση του ασύρματου πληκτρολογίου

Θέστε τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ισχύος και επιφάνειας αφής για το πληκτρολόγιο στο ενεργοποιημένο και θέστε τη λειτουργία επιφάνειας αφής στο ενεργοποιημένο ή απενεργοποιημένο.

Κατάσταση του διακόπτη και λειτουργίες

- OFF

  Ισχύς ασύρματου πληκτρολογίου OFF / λειτουργία επιφάνειας αφής OFF

- #### ON

  Ισχύς ασύρματου πληκτρολογίου ON / λειτουργία επιφάνειας αφής ON

- ####

  Ισχύς ασύρματου πληκτρολογίου ON / λειτουργία επιφάνειας αφής OFF

#### Σημείωση

- Το πληκτρολόγιο διαθέτει μαγνήτες για σύζευξη με τον υπολογιστή VAIO. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες, κ.λπ. οι οποίες επηρεάζονται από τον μαγνητισμό, κοντά στον υπολογιστή σας, ιδίως στις περιοχές μπροστά και πίσω από το πληκτρολόγιο. Σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να προκληθεί καταστροφή δεδομένων.

#### Υπόδειξη

- Όταν δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε το ασύρματο πληκτρολόγιο χρησιμοποιώντας τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ισχύος και επιφάνειας αφής για το πληκτρολόγιο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ελέγξετε τις ρυθμίσεις.

  Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΡυθμίσεις. (Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.)

  Επιλέξτε Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή στην κάτω δεξιά γωνία και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δίκτυο και Λειτουργία πτήσης στο αριστερό παράθυρο της οθόνης Ρυθμίσεις.

  Βεβαιωθείτε ότι η Λειτουργία πτήσης είναι στο Ανενεργό και ο Keyboard Receiver κάτω από το Ασύρματες συσκευές είναι στο ενεργό.

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας

### Σχετικό θέμα

- Φόρτιση του πληκτρολογίου
- Σχετικά με το περιβάλλον χρήσης του πληκτρολογίου
- Χρήση της Επιφάνειας αφής

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας