# Προσωπικός Υπολογιστής VAIO Tap 11SVT1122

## Διακοπή επικοινωνιών Ασύρματου WAN (Μοντέλα που διαθέτουν Ασύρματου WAN)

Μπορείτε να διακόψετε την επικοινωνία μέσω Ασύρματου WAN (WWAN) ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

1. Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΡυθμίσεις. (Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.)
2. Επιλέξτε(το εικονίδιο δικτύου).
3. Αλλάξτε τη ρύθμιση Κινητό Internet ευρείας ζώνης σε Ανενεργό.

#### Σημείωση

- Αν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ασύρματου WAN ενώ πραγματοποιείτε πρόσβαση σε απομακρυσμένα έγγραφα, αρχεία ή πόρους, ενδέχεται τα δεδομένα σας να χαθούν.

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας

### Σχετικό θέμα

- Πριν από τη χρήση του ασύρματου WAN (Μοντέλα που διαθέτουν ασύρματου WAN)
- Τοποθέτηση Κάρτας Micro SIM (Μοντέλα που διαθέτουν Ασύρματου WAN)
- Αφαίρεση Κάρτας Micro SIM (Μοντέλα που διαθέτουν Ασύρματου WAN)
- Εκκίνηση επικοινωνιών Ασύρματου WAN (Μοντέλα που διαθέτουν Ασύρματου WAN)

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας