# Osebni računalnik VAIO Tap 11SVT1122

## Kaj naj storim, če ne morem vzpostaviti povezave med računalnikom VAIO in dostopno točko (ali internetom)?

- Glejte Kaj naj storim, če ne morem uporabljati funkcije Wi-Fi(R) (brezžični LAN)?.

- Preverite, ali je dostopna točka vklopljena.

- Preverite nastavitve dostopne točke.

  Računalnik VAIO pri naslednjih nastavitvah morda ne bo mogel vzpostaviti povezave z dostopno točko ali pa povezava ne bo stabilna.

  - Dostopna točka je nastavljena tako, da zavrača komunikacijo z napravo, v kateri je možnost SSID nastavljena na »ANY«, možnost SSID v računalniku VAIO ali dostopni točki pa je nastavljena na »ANY«.

  - Dostopna točka je v neopaznem načinu.

    Za več informacij glejte priročnik, ki je bil priložen dostopni točki, ali pa se obrnite na ponudnika storitev Wi-Fi.

- Preverite, ali je med računalnikom VAIO in dostopno točko vzpostavljena povezava. Dodatne informacije najdete v poglavju Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi(R) (brezžični LAN).

- Zmogljivost povezave je odvisna od oddaljenosti dostopne točke, ovir, konfiguracije naprave, moči/motenj radijskih signalov, stenskih materialov, odprtih programov itd.

  Premaknite računalnik VAIO stran od morebitnih ovir ali bližje dostopni točki, ki jo uporabljate.

- Odprite čarobne gumbe, nato pa izberite čarobni gumbNastavitve in(ikono omrežja).

  Preverite, ali je vaša dostopna točka prikazana.

  Za odpiranje čarobnih gumbov glejte Odpiranje čarobnih gumbov.

Na vrh strani