# Osebni računalnik VAIO Tap 11SVT1122

## Wi-Fi

- Prekinitev povezave z omrežjem Wi-Fi(R) (brezžični LAN)

  Če želite prekiniti povezavo z omrežjem Wi-Fi, upoštevajte spodnja navodila.

- Opombe o uporabi omrežja Wi-Fi(R) (brezžični LAN)

  Pred uporabo funkcije Wi-Fi preberite spodnje varnostne ukrepe za pravilno uporabo.

- O standardu Wi-Fi(R) (brezžični LAN)

  Wi-Fi omogoča, da v računalniku VAIO vzpostavite povezavo z internetom prek brezžične povezave.

- O storitvah internetne povezave

  Na voljo so naslednje vrste storitev internetne povezave.

- Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi(R) (brezžični LAN)

  Povezavo Wi-Fi lahko vzpostavite med računalnikom VAIO in dostopno točko (ni priložen).

- O varnostnem ključu za Wi-Fi(R) (brezžični LAN)

  Varnostni ključ je varnostni protokol za omrežje Wi-Fi, ki šifrira podatke, prenesene prek omrežja Wi-Fi. Imenujemo ga tudi šifrirni ključ ali ključ WEP (Wired Equivalent Privacy).

- Onemogočanje funkcije Wi-Fi(R) (brezžični LAN)

  Če onemogočiti funkcijo Wi-Fi, upoštevajte spodnja navodila.

### Morda iščete katero od naslednjih tem:

- Kaj naj storim, če ne poznam imena omrežja (SSID) ali varnostnega ključa za dostopno točko?
- Kaj naj storim, če ne morem predvajati filmov ali zvočnih posnetkov, prejetih prek povezave Wi-Fi(R) (brezžični LAN), ali pa se njihovo predvajanje prekinja? Zakaj je prenos podatkov počasen?
- Kje lahko poiščem fizični naslov (naslov MAC) vgrajenega brezžičnega omrežnega vmesnika računalnika VAIO?
- Kaj naj storim, če ne morem vzpostaviti povezave med računalnikom VAIO in dostopno točko (ali internetom)?
- Kaj naj storim, če ne morem uporabljati funkcije Wi-Fi(R) (brezžični LAN)?

Na vrh strani