# Персональний комп'ютер VAIO Tap 11SVT1122

## Припинення бездротового зв’язку WAN (моделі, оснащені бездротовим зв’язком)

Бездротовий зв’язок WAN (WWAN) можна перервати, виконавши наведені нижче кроки.

1. Відкрийте ключові кнопки та виберітьНастройки. (Відомості про те, як відкрити ключові кнопки, див. у розділі Відкриття ключових кнопок.)
2. Виберіть(піктограму мережі).
3. Змініть значення параметра Мобільне широкосмугове підключення на Вимк..

#### Примітка

- Вимкнення функції бездротового зв’язку WAN під час доступу до віддалених документів, файлів або ресурсів може призвести до втрати даних.

До початку сторінки

### Пов’язані розділи

- Перед використанням бездротового зв’язку WAN (моделі, оснащені бездротовим зв’язком)
- Вставлення карти micro SIM (моделі, оснащені бездротовим зв’язком)
- Виймання карти micro SIM (моделі, оснащені бездротовим зв’язком)
- Встановлення бездротового зв’язку WAN (моделі, оснащені бездротовим зв’язком)

До початку сторінки