# Персональний комп'ютер VAIO Tap 11SVT1122

## Примітки щодо використання функції Wi-Fi(R) (бездротова локальна мережа)

Перш ніж використовувати функцію Wi-Fi, ознайомтеся з наведеними нижче застереженнями щодо правильного користування.

- У деяких країнах або регіонах використання виробів із функцією Wi-Fi може бути обмежено місцевим законодавством.

- Пристрої Wi-Fi працюють у діапазоні 2,4 ГГц, який використовується різноманітними пристроями. Хоча вони використовують цю технологію для зведення до мінімуму радіоперешкод від інших пристроїв, які використовують таку саму частоту, такі радіоперешкоди можуть бути причиною повільнішого передавання даних і звуження зони стабільного зв’язку, а також призводити до розривання з’єднання.

- Якщо на комп’ютері VAIO ввімкнено функцію BLUETOOTH і функцію Wi-Fi із частотою 2,4 ГГц, можуть виникати радіоперешкоди, які спричиняють сповільнення швидкості передачі даних або інші проблеми.

- Щоб мати змогу обмінюватися даними через Wi-Fi під час руху, можливо, знадобиться звернутися до постачальника послуг підключення Wi-Fi.

- Швидкість передавання даних і діапазон можуть бути різними. Ці показники залежить від таких умов:

  - відстань між пристроями;

  - наявність перешкод між пристроями;

  - конфігурація пристроїв;

  - умови радіозв’язку;

  - середовище (зокрема матеріал стін тощо);

  - використовувані застосунки.

    Крім того, залежно від умов радіозв’язку, з’єднання може перериватися.

- Швидкість передавання даних, указана в технічних характеристиках, є теоретичним максимумом і може не відповідати фактичній швидкості передачі даних.

- Фактична швидкість обміну даними може бути меншою за відображувану на комп’ютері VAIO.

- Wi-Fi із частотним діапазоном 2,4 ГГц і Wi-Fi із частотним діапазоном 5 ГГц не сумісні.

- На швидкість передавання даних IEEE 802.11g і IEEE 802.11n (2,4 ГГц) можуть впливати радіоперешкоди, які виникають під час використання з виробом IEEE 802.11b. Окрім того, стандарти IEEE 802.11g і IEEE 802.11n автоматично зменшують швидкість передавання для підтримання сумісності з виробом IEEE 802.11b. Швидкість передавання даних можна відновити, змінивши параметри каналу точки доступу.

- Щоб вимкнути функцію Wi-Fi, вимкніть комп’ютер VAIO і бездротові пристрої (за наявності).

- Стандарт бездротової локальної мережі включає наведені нижче методи шифрування. Wired Equivalent Privacy (WEP), тобто протокол безпеки, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) і Wi-Fi Protected Access (WPA). Запропоновані інститутом IEEE та Wi-Fi Alliance методи WPA2 і WPA – це технічні характеристики стандартів на основі покращень безпеки під час взаємодії, які підвищують рівень захисту даних і контролю доступу в наявних мережах Wi-Fi. Технологію WPA розроблено з урахуванням майбутньої сумісності з технічною характеристикою IEEE 802.11i. Окрім автентифікації користувача за допомогою протоколу 802.1X і протоколу розширеної перевірки автентичності (EAP), вона використовує покращений протокол шифрування даних – протокол інтеграції тимчасового ключа (TKIP). Шифрування даних захищає вразливе бездротове з’єднання між клієнтами та точками доступу. Окрім вищезгаданого, присутні інші типові механізми захисту локальних мереж, які забезпечують конфіденційність, наприклад: захист паролем, магістральне шифрування, віртуальні приватні мережі й автентифікація. Технологія захищеного доступу WPA2, друге покоління технології WPA, забезпечує покращений захист даних, контроль за доступом до мережі та безпеку всіх версій пристроїв 802.11, включно зі стандартами 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n і 802.11ac (чорнова версія), багатосмуговими та багаторежимними. Окрім того, на основі ухваленого стандарту IEEE 802.11i, технологія захищеного доступу WPA2 забезпечує безпеку на рівні уряду, запроваджуючи алгоритм шифрування Національного інституту стандартів і технологій (NIST) FIPS 140-2, сумісний зі стандартом AES, і автентифікацію на основі протоколу 802.1X. Технологія захищеного доступу WPA2 зворотно сумісна з технологією WPA.

До початку сторінки

### Пов’язані розділи

- Про стандарти Wi-Fi(R) (бездротова локальна мережа)
- Запуск підключення Wi-Fi(R) (бездротова локальна мережа)
- Припинення зв’язку Wi-Fi(R) (бездротова локальна мережа)
- Примітки щодо використання функції BLUETOOTH(R)

До початку сторінки