# Персональний комп'ютер VAIO Tap 11SVT1122

## Примітки щодо вбудованих датчиків

Перш ніж використовувати вбудовані датчики, ознайомтеся з наведеними нижче застереженнями щодо правильного користування.

### Примітки щодо використання вбудованого вимірювача прискорення

- Не можна змінювати орієнтацію екрана комп’ютера VAIO, якщо комп’ютер підключено до зовнішнього дисплея. Якщо підключити комп’ютер до зовнішнього дисплея, коли він використовується у книжковій орієнтації, орієнтація екрана комп’ютера автоматично зміниться на альбомну (горизонтальну).

- Зображення на екрані комп’ютера може викривитися, якщо змінити орієнтацію екрана комп’ютера, коли активовано екранну заставку.

- Деякі застосунки не підтримують книжкову орієнтацію і можуть не працювати правильно. У такому разі використовуйте комп’ютер VAIO в альбомній орієнтації.

### Примітки щодо використання цифрового компаса

- Вбудований цифровий компас слугує для визначення магнітного напрямку. Не покладайтеся цілком на визначення місцеположення вбудованим цифровим компасом.

  На точність цифрового компаса можуть впливати магнітні перешкоди, призводячи до некоректної роботи, особливо в зазначених далі місцях:

  - У ліфті або приміщенні з залізними матеріалами, наприклад залізними рамами або залізобетоном.

  - Біля конструкції зі зміцненого бетону, наприклад на пішохідному мосту або в залах аеропорту чи залізничної станції.

  - Поблизу потяга чи автомобіля та всередині них.

  - Біля наземного трансформатора або високовольтних ліній електропередачі.

  - Поблизу металевих об’єктів, зокрема письмових столів із металевим каркасом або металевих меблів.

  - Поблизу об’єктів із матеріалів, що створюють значні магнітні перешкоди, зокрема магнітів, магнітних тримачів або динаміків.

    Перо з комплекту постачання (моделі, оснащені пристроєм Перо для планшетів) і клавіатура містять магніти. Якщо піднести перо або клавіатуру близько до магнітометра () комп’ютера VAIO, цифровий компас може не працювати належним чином.

- Коли магнітне поле навколо комп’ютера VAIO нестійке, точність вбудованого цифрового компаса може знизитися, однак це нормально і не є несправністю. У такому разі необхідно відкалібрувати цифровий компас.

  Відійдіть подалі від матеріалів, що викликають магнітні перешкоди, наприклад металічних об’єктів чи магнітів, і виконайте наведені далі дії, запустивши одночасно будь-який застосунок, що використовує цифровий компас.

  Перед виконанням цих операцій покладіть перо (моделі, оснащені пристроєм Перо для планшетів) і клавіатуру подалі від комп’ютера VAIO та складіть підставку на задній панелі комп’ютера.

  - Розташуйте комп’ютер VAIO на рівній поверхні, тримайте комп’ютер обома руками, потім один раз поверніть його на 360 градусів за годинниковою стрілкою з відкритим РК-екраном.

  - Розташуйте комп’ютер VAIO на рівній поверхні, тримайте комп’ютер обома руками, а потім один раз поверніть його на 360 градусів у поздовжньому напрямку.

  - Розташуйте комп’ютер VAIO на рівній поверхні, тримайте комп’ютер обома руками, а потім один раз поверніть його на 360 градусів у поперечному напрямку.

  - Якщо після виконання наведених вище дій проблема не зникне, повторіть процедуру кілька разів. Якщо проблема не зникає, спробуйте скористатися комп’ютером VAIO в місці з меншими магнітними перешкодами.

До початку сторінки