# Персональний комп'ютер VAIO Tap 11SVT1122

## Про стандарти Wi-Fi(R) (бездротова локальна мережа)

Технологія Wi-Fi дає змогу підключати комп’ютер VAIO до мережі через бездротове з’єднання.

Wi-Fi використовує стандарт IEEE 802.11a/b/g/n/ac (чорнова версія), який визначає тип технології, що використовується. Відомості про конфігурацію комп’ютера див. у технічних характеристиках.

#### IEEE 802.11a (частотний діапазон: 5 ГГц)

Доступно лише для моделей, які відповідають стандарту IEEE 802.11a/b/g/n/ac (чорнова версія).

#### IEEE 802.11b/g (частотний діапазон: 2,4 ГГц)

Стандарт IEEE 802.11g забезпечує швидше з’єднання, ніж стандарт IEEE 802.11b.

#### IEEE 802.11n (частотний діапазон: 2,4/5 ГГц)

Моделі, сумісні зі стандартом IEEE 802.11b/g/n, можуть використовуватися лише в межах діапазону 2,4 ГГц.

#### IEEE 802.11ac (чорнова версія) (частотний діапазон: 5 ГГц)

Доступно лише для моделей, які відповідають стандарту IEEE 802.11a/b/g/n/ac (чорнова версія).

До початку сторінки

### Пов’язані розділи

- Запуск підключення Wi-Fi(R) (бездротова локальна мережа)
- Припинення зв’язку Wi-Fi(R) (бездротова локальна мережа)
- Примітки щодо використання функції Wi-Fi(R) (бездротова локальна мережа)

До початку сторінки