# Персональний комп'ютер VAIO Tap 11SVT1122

## Запуск підключення Wi-Fi(R) (бездротова локальна мережа)

Можна встановити з’єднання Wi-Fi між комп’ютером VAIO і точкою доступу (не постачається в комплекті).

Перш ніж використовувати Wi-Fi, переконайтеся, що точку доступу ввімкнено й вона працює.

1. Підключіть точку доступу до комп’ютера VAIO.

   Докладніші відомості див. у довідковій системі Довідка та підтримка Windows (Відкриття довідкової системи Довідка та підтримка Windows) і в посібнику з комплекту постачання точки доступу.

2. Відкрийте ключові кнопки та виберітьНастройки. (Відомості про те, як відкрити ключові кнопки, див. у розділі Відкриття ключових кнопок.)
3. Виберіть(піктограму мережі).
4. Змініть значення параметра Wi-Fi на на.
5. Виберіть потрібну точку доступу, а потім – Підключитися.

   Після встановлення підключення в полі вибраної бездротової точки доступу відобразиться Підключено.

   Якщо відобразиться вікно вводу ключа безпеки, введіть відповідний код і виберіть OK. Докладніші відомості див. у розділі Про ключ безпеки для Wi-Fi(R) (бездротова локальна мережа).

   Зверніть увагу на те, що у ключах безпеки враховується регістр.

#### Перевірка стану підключення Wi-Fi

Відкрийте робочий стіл і наведіть вказівник миші на(піктограму мережі) в області сповіщень робочого столу, щоб перевірити стан підключення до Wi-Fi і переконатися, що точка доступу наразі підключена до комп’ютера VAIO.

Докладніші відомості про те, як відкрити робочий стіл, див. у розділі Відкриття Робочий стіл.

#### Примітка

- Якщо комп’ютер VAIO підтримує технологію IEEE 802.11a/b/g/n/ac (чорнова версія) і на ньому ввімкнено лише функцію Wi-Fi із частотою 2,4 ГГц, його не можна підключити до точки доступу Wi-Fi із частотою 5 ГГц. Також якщо ввімкнено лише функцію Wi-Fi із частотою 5 ГГц, комп’ютер не можна підключити до точки доступу Wi-Fi із частотою 2,4 ГГц.

  Якщо комп’ютер підтримує технологію IEEE 802.11b/g/n і на ньому вимкнено функцію Wi-Fi із частотою 2,4 ГГц, його не можна підключити до точки доступу. Комп’ютер не можна також підключити до точки доступу Wi-Fi із частотою 5 ГГц.

- Перш ніж почнеться обмін даними через мережу Wi-Fi, можливо, знадобиться деякий час для пошуку відповідної точки доступу та підключення до неї.

#### Підказка

- Докладніші відомості про Режим "у літаку" див. у довідковій системі Довідка та підтримка Windows (Відкриття довідкової системи Довідка та підтримка Windows).

- Після введення ключа безпеки та встановлення зв’язку з комп’ютером VAIO точку доступу буде зареєстровано на комп’ютері. Під час подальших підключень не потрібно буде вводити ключ безпеки.

До початку сторінки

### Пов’язані розділи

- Про стандарти Wi-Fi(R) (бездротова локальна мережа)
- Припинення зв’язку Wi-Fi(R) (бездротова локальна мережа)
- Примітки щодо використання функції Wi-Fi(R) (бездротова локальна мережа)
- Про ключ безпеки для Wi-Fi(R) (бездротова локальна мережа)

До початку сторінки