# Персональний комп'ютер VAIO Tap 11SVT1122

## Wi-Fi

- Припинення зв’язку Wi-Fi(R) (бездротова локальна мережа)

  Зв’язок Wi-Fi можна припинити, виконавши наведені нижче кроки.

- Примітки щодо використання функції Wi-Fi(R) (бездротова локальна мережа)

  Перш ніж використовувати функцію Wi-Fi, ознайомтеся з наведеними нижче застереженнями щодо правильного користування.

- Про стандарти Wi-Fi(R) (бездротова локальна мережа)

  Технологія Wi-Fi дає змогу підключати комп’ютер VAIO до мережі через бездротове з’єднання.

- Про послуги підключення до Інтернету

  Нижче наведені доступні типи послуг підключення до Інтернету.

- Запуск підключення Wi-Fi(R) (бездротова локальна мережа)

  Можна встановити з’єднання Wi-Fi між комп’ютером VAIO і точкою доступу (не постачається в комплекті).

- Про ключ безпеки для Wi-Fi(R) (бездротова локальна мережа)

  Ключ безпеки – це протокол, який шифрує дані, що передаються через Wi-Fi. Його також називають ключем шифрування або ключем WEP.

- Вимкнення функції Wi-Fi(R) (бездротова локальна мережа)

  Функції Wi-Fi можна вимкнути, виконавши такі кроки.

### Можливо, Ви шукаєте такі розділи:

- Що робити, якщо не відомий SSID або ключ безпеки для точки доступу?
- Що робити, якщо не вдається відтворити відеоролики або музичні композиції, отримані через Wi-Fi(R) (бездротова локальна мережа), або вони перериваються під час відтворення? Чому повільно передаються дані?
- Як знайти фізичну адресу (MAC-адресу) вбудованого інтерфейсу бездротової мережі комп’ютера VAIO?
- Що робити, якщо не вдається підключити комп’ютер VAIO до точки доступу (або мережі Інтернет)?
- Що робити, якщо не вдається скористатися функцією Wi-Fi(R) (бездротова локальна мережа)?

До початку сторінки