# Kişisel Bilgisayar VAIO Tap 11SVT1122

## Neden dahili dijital pusula doğru yönü göstermiyor?

- Dahili dijital pusula manyetik yönü algılayarak çalışır. Yalnızca dahili dijital pusulanın verdiği konum bilgilerine güvenmeyin.

  Özellikle aşağıdaki konumlarda, dijital pusulanın doğruluğu, kolayca manyetik girişimden etkilenebilir ve düzgün çalışmayabilir.

  - Bir asansörde veya demir çerçeveler gibi demirli malzemelerle yapılmış veya betonarme bir odada

  - Yaya köprüsü veya bir havaalanı ya da tren istasyonundaki yaya yolu gibi betonarme bir yapının yakınında

  - Bir tren veya otomobilin yanında veya içinde

  - Zemindeki bir transformatörün veya yüksek voltajlı güç hatlarının yakınında

  - Metal çerçeveli masa veya metal mobilya gibi metal içeren bir ürünün yakınında

  - Mıknatıs, mıknatıs tutucu veya hoparlör gibi yüksek seviyede manyetik girişim içeren bir malzemenin yakınında

- Dahili dijital pusulanın kalibre edilmesi yönü düzeltebilir. Daha fazla bilgi için bkz. Dahili Sensörlerle ile İlgili Notlar.

Sayfa Başına Git