# Kişisel Bilgisayar VAIO Tap 11SVT1122

## Wi-Fi(R) (Kablosuz LAN) İletişimlerini Başlatma

VAIO bilgisayarınız ve erişim noktası (birlikte verilmez) arasında Wi-Fi iletişimleri kurabilirsiniz.

Wi-Fi kullanmadan önce bir Wi-Fi erişim noktasının açık ve çalışır durumda olduğundan emin olun.

1. VAIO bilgisayarınıza bir erişim noktası bağlayın.

   Daha fazla bilgi için Windows Yardım ve Destek (Windows Yardım ve Destek Açma) öğesine ve erişim noktasıyla birlikte gelen kılavuza bakın.

2. Düğmeleri açın veAyarlar düğmesini seçin. (Düğmeleri açmak için bkz. Düğmeleri Açma.)
3. (ağ simgesi) öğesini seçin.
4. Wi-Fi ayarını Açık olarak değiştirin.
5. İstenen erişim noktasını ve Bağlan öğesini seçin.

   Bağlantı kurulduktan sonra, seçilen kablosuz erişim noktası alanında Bağlandı ibaresi görünür.

   Bir güvenlik anahtarı giriş penceresi görüntülenirse, güvenlik anahtarını gerektiği şekilde girin ve Tamam öğesini seçin. Daha fazla bilgi için bkz. Wi-Fi(R) (Kablosuz LAN) Güvenlik Anahtarı Hakkında.

   Güvenlik anahtarlarının büyük/küçük harf duyarlı olduğunu unutmayın.

#### Wi-Fi bağlantı durumunu kontrol etmek için

Masaüstünü açın ve Wi-Fi bağlantı durumunu, örneğin erişim noktasının VAIO bilgisayarınıza bağlı olup olmadığını kontrol etmek için fare imlecini masaüstü bildirim alanındaki(ağ simgesi) üzerine getirin.

Masaüstünü açmak için bkz. Masaüstü’nü Açma.

#### Not

- IEEE 802.11a/b/g/n/ac (taslak) bulunan modellerde, yalnız 2,4 GHz Wi-Fi işlevi etkinleştirildiğinde, VAIO bilgisayarınız bir 5 GHz Wi-Fi erişim noktasına bağlanamaz. Ayrıca sadece 5 GHz Wi-Fi işlevi etkinleştirildiğinde bilgisayar 2,4 GHz Wi-Fi erişim noktasına bağlanamaz.

  IEEE 802.11b/g/n bulunan modellerde, 2,4 GHz Wi-Fi işlevi devre dışı bırakıldığında bilgisayar erişim noktasına bağlanamaz. Ayrıca, bilgisayar 5 GHz Wi-Fi erişim noktasına bağlanamaz.

- Wi-Fi üzerinden iletişimleri başlatmadan önce bir Wi-Fi erişim noktası bulmak ve bu noktaya bağlanmak biraz vakit alabilir.

#### İpucu

- Uçak modu konusunda daha fazla bilgi için bkz. Windows Yardım ve Destek (Windows Yardım ve Destek Açma).

- Güvenlik anahtarını girerek VAIO bilgisayarınızı erişim noktasına bağladıktan sonra, erişim noktası bilgisayara kaydedilir. Daha sonraki bağlantılar için güvenlik anahtarını girmenize gerek kalmaz.

Sayfa Başına Git

### İlgili Konu

- Wi-Fi(R) (Kablosuz LAN) Standartları Hakkında
- Wi-Fi(R) (Kablosuz LAN) İletişimlerini Durdurma
- Wi-Fi(R) (Kablosuz LAN) İşlevini Kullanmaya ile İlgili Notlar
- Wi-Fi(R) (Kablosuz LAN) Güvenlik Anahtarı Hakkında

Sayfa Başına Git