# Personālais dators VAIO Fit 11ASVF11N1

## Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) drošības atslēgu

Drošības atslēga ir Wi-Fi drošības protokols, kas kodē datus, kas pārraidīti pa Wi-Fi. To sauc arī par šifrēšanas atslēgu jeb WEP (Wired Equivalent Privacy) atslēgu.

Drošības atslēga ļauj bezvadu ierīcēm, kurām ir vienāda atslēga, piemēram, Wi-Fi piekļuves punktam un datoram, komunicēt savā starpā pa Wi-Fi.

Drošības atslēga tiek piešķirta katram piekļuves punktam pēc noklusējuma. (Pārliecinieties, ka noklusējuma drošības atslēga ir nomainīta, lai aizsargātu datus no nepilnvarotas izmantošanas.) Ja nevarat atrast noklusējuma drošības atslēgu, skatiet rokasgrāmatu, kas iekļauta piekļuves punkta komplektācijā.

Ja ievadījāt nepareizu drošības atslēgu un VAIO datoram neizdodas izveidot savienojumu ar piekļuves punktu, izpildiet tālāk norādītās darbības, lai izveidotu savienojumu.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi. (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. Izvēlieties ikonu(tīkla ikona).
3. Mainiet Wi-Fi iestatījumu uz Ieslēgt.
4. Izvēlieties vajadzīgo Wi-Fi piekļuves punktu un opciju Izveidot savienojumu.

Uz lapas sākumu

### Saistītās tēmas

- Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) standartiem
- Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) saziņas startēšana
- Piezīmes par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) funkcijas lietošanu

Uz lapas sākumu