# Personālais dators VAIO Fit 11ASVF11N1

## Wi-Fi

- Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) komunikācijas apturēšana

  Jūs varat apturēt Wi-Fi saziņu, rīkojoties šādi.

- Piezīmes par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) funkcijas lietošanu

  Pirms izmantot Wi-Fi, izlasiet turpmākos brīdinājumus par pareizu lietošanu.

- Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) standartiem

  Izmantojot Wi-Fi tehnoloģiju, VAIO datorā var izveidot bezvadu savienojumu ar tīklu.

- Par interneta savienojuma pakalpojumiem

  Ir pieejami šādi interneta savienojuma pakalpojumi.

- Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) saziņas startēšana

  Varat izveidot Wi-Fi saziņu starp VAIO datoru un piekļuves punktu (nav iekļauts komplektācijā).

- Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) drošības atslēgu

  Drošības atslēga ir Wi-Fi drošības protokols, kas kodē datus, kas pārraidīti pa Wi-Fi. To sauc arī par šifrēšanas atslēgu jeb WEP (Wired Equivalent Privacy) atslēgu.

- Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) funkcijas atspējošana

  Jūs varat atspējot Wi-Fi funkciju, izpildot šos soļus.

### Iespējams, meklējat šādas tēmas:

- Kā rīkoties, ja nav zināms piekļuves punkta pakalpojumu kopas identifikators (SSID) vai drošības atslēga?
- Kā rīkoties, ja nevar atskaņot filmas vai audio celiņus, kas saņemti, izmantojot pa Wi-Fi(R) (bezvadu LAN), vai arī to atskaņošanas laikā notiek pārrāvumi? Kādēļ datu pārsūtīšanas ātrums ir lēns?
- Kā var noskaidrot VAIO datorā iebūvētā bezvadu tīkla interfeisa fizisko adresi (MAC adresi)?
- Kā rīkoties, ja VAIO datorā nevar izveidot savienojumu ar piekļuves punktu (vai internetu)?
- Kā rīkoties, ja nevar izmantot Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) funkciju?

Uz lapas sākumu