Priročnik Cyber-shot
Tiskanje
Prva stran > Priročne funkcije snemanja > Uporaba funkcij snemanja > Ostritev

## Ostritev

Ostritev objekta ob robu zaslona
Spreminjate lahko način ostritve. Če je z načinom samodejne nastavitve ostrine sliko težko izostriti, uporabite meni.
AF je kratica za »Auto Focus«. To je funkcija, ki samodejno nastavi ostrino.
Na zaslonu se prikaže izbrani iskalec FM območja.

1. MENU (Focus) želeni način

| (Multi AF) | Ostrina se samodejno nastavi na objekt na vseh delih okvirja slike. Če med snemanjem fotografij do polovice pritisnete na sprožilec, se okrog izostrenega območja prikaže zelen okvir.

- Če je vklopljena funkcija zaznavanja obrazov, AF da prednost obrazom.

- Če nastavite (Underwater), se ostritev prilagodi podvodnim pogojem snemanja. Če pri ostritvi sprožilec pritisnete do polovice, se prikaže velik zeleni okvir.

| (Center AF) | Ostrina se samodejno nastavi na objekt, ki se nahaja v sredini okvirja. Skupaj s funkcijo AF zaklenitev vam omogoča snemanje v želeni slikovni kompoziciji.

Opombi

- Če uporabljate funkcijo [Digital Zoom] ali [AF Illuminator], se iskalec AF območja izklopi in se prikaže v pikčasti črti. V tem primeru fotoaparat izostri objekte v sredini zaslona.

- Če je vklopljena ostritev s sledenjem, fotoaparat prednostno izostri objekt, ki ga sledi.

### Ostritev objekta ob robu zaslona

Če objekt ni izostren, izvedite naslednje:

1. Sliko naravnajte tako, da bo objekt na sredini iskalca AF območja (A) in za izostritev objekta do polovice pritisnite na sprožilec (AF zaklepanje).

1. Ko indikator za "AE/AF lock" (B) preneha utripati in ostane osvetljen, se vrnite na polno kompozicijo posnetka in sprožilec pritisnite do konca.

Podobne teme
Ostritev s sledenjem
Postavke menija, ki so na voljo pri posameznem načinu snemanja
Nazaj na začetek