Priročnik Cyber-shot
Tiskanje
Prva stran > Uporaba postavk menija (Snemanje) > Postavke menija (Snemanje) > Prepoznavanje kadrov

## Prepoznavanje kadrov (Scene Recognition)

Naprednejši način (Advanced)
Fotoaparat samodejno zazna snemalne pogoje in nato posname sliko. Če zazna premikanje, se ISO občutljivost poveča v skladu s premikanjem in tako zmanjša motnost objekta (Motion Detection).
Fotoaparat prepozna naslednje tipe kadrov. Ko fotoaparat določi optimalni kader, prikaže ustrezni simbol in vodič.
(Twilight), (Twilight Portrait), (Twilight using a tripod), (Backlight), (Backlight Portrait), (Landscape), (Macro), (Portrait)

1. MENU (REC Mode) (Intelligent Auto) (Scene Recognition) želeni način

| (Auto) | Ko fotoaparat prepozna kader, preklopi na optimalne nastavitve in posname sliko.
| (Advanced) | Ko fotoaparat prepozna kader, preklopi na optimalne nastavitve. Ko fotoaparat prepozna (Twilight), (Twilight Portrait), (Twilight using a tripod), (Backlight) ali (Backlight Portrait), samodejno posname drugo sliko. Če se posnameta dve sliki, se oznaka + na simbolu obarva zeleno. Če se posnameta 2 sliki, se takoj po snemanju prikažeta ena ob drugi.

Opombe

- Funkcija "Scene Recognition" ne deluje, če uporabljate digitalni zoom.

- Za bliskavico sta na voljo nastavitvi [Auto] in [Off].

- Lahko se zgodi, da v določenih pogojih fotoaparat ne bo prepoznal kadrov.

- Odvisno od izbranega načina snemanja se lahko zgodi, da ne bo mogoče nastaviti nekaterih postavk menija. Več informacij najdete pod "Postavke menija, ki niso na voljo v nekaterih načinih snemanja". [Podrobnosti]

### Naprednejši način (Advanced)

Če fotoaparat v načinu [Advanced] prepozna kader kot zahtevnejšega za snemanje, na primer (Twilight), (Twilight Portrait), (Twilight using a tripod), (Backlight) ali (Backlight Portrait), se bosta posneli dve sliki z različnimi učinki. Izberete lahko tisto, ki vam je bolj všeč.

| Prvi posnetek* | Drugi posnetek
| Posnet v načinu [Slow Synchro]. | Posnet s povečano občutljivostjo, kar zmanjša motnost slike.
| Posnet v načinu [Slow Synchro], pri čemer je za referenco uporabljen obraz, najbolj osvetljen z bliskavico. | Posnet s povečano občutljivostjo, pri čemer je za referenco uporabljen obraz, najbolj osvetljen z bliskavico, kar zmanjša motnost slike.
| Posnet v načinu "Slow Synchro" | Posnet še z manjšo hitrostjo zaklopa brez povečane občutljivosti.
| Posnet z bliskavico. | Posnet z nastavljeno osvetlitvijo ozadja in kontrastom (DRO plus)
| Posnet z obrazom, najbolj osvetljenim z bliskavico, kot referenco. | Posnet z nastavljeno osvetlitvijo obraza in ozadja ter kontrastom (DRO plus)

* Če je bliskavica nastavljena na [Auto].
Nazaj na začetek