Priročnik Cyber-shot
Tiskanje
Prva stran > Uporaba postavk menija (Snemanje) > Postavke menija (Snemanje) > ISO

## ISO

Pirlagoditev svetlobne občutljivosti, če je fotoaparat nastavljen na "Program Auto".

1. MENU (ISO) želeni način

| (Auto) | ISO občutljivost se nastavi samodejno.
| ////// | Motnost slike v temnih prostorih ali premikajočih se objektov lahko zmanjšate tako, da povečate ISO občutljivost (izberite višjo vrednost).

Nastavitev ISO občutljivosti (priporočljiv indeks osvetlitve)
ISO je enota za merjenje (občutljivost), ki oceni, koliko svetlobe sprejme naprava za snemanje slik. Tudi pri enaki osvetlitvi se slike med seboj razlikujejo glede na občutljivost ISO.
Visoka občutljivost ISO
Posnamete lahko svetlo sliko, tudi če snemate v temnem prostoru.
Slika pa vendarle utegne biti motna.
Nizka občutljivost ISO
Posname jasno sliko, ki pa utegne biti temnejša.
Če osvetlitev ni zadostna, lahko slika postane temnejša.
Opomba

- Pri nastavitvi "Burst" ali ko je postavka [DRO] nastavljena na [DRO plus], so na voljo samo možnosti [ISO AUTO], [ISO 80] in [ISO 800].

Nazaj na začetek