Priročnik Cyber-shot
Tiskanje
Prva stran > Odpravljanje težav > Odpravljanje težav > Baterija in napajanje

## Baterija in napajanje

Baterije ni mogoče vstaviti v fotoaparat.

- Pravilno vstavite baterijo.

Fotoaparata ni mogoče vklopiti.

- Ko ste vstavili baterijo v fotoaparat, traja nekaj trenutkov, da se fotoaparat vklopi.

- Pravilno vstavite baterijo.

- Baterija je izpraznjena. Vstavite napolnjeno baterijo.

- Priključki na bateriji so umazani. Obrišite jih z mehko krpo.

- Uporabite priporočeno baterijo.

Fotoaparat se nenadoma izklopi.

- Včasih se pri določeni temperaturi fotoaparata in baterije fotoaparat samodejno izklopi in se tako zaščiti. V tem primeru se pred izklopom fotoaparata na LCD zaslonu prikaže sporočilo.

- Če fotoaparata ne uporabljate nekaj časa in je pri tem vklopljen ter je nastavitev [Power Save] nastavljena na [Standard] ali [Stamina], se fotoaparat samodejno izklopi in tako prepreči praznenje baterije. Ponovno vklopite fotoaparat.

Indikator preostanka moči baterije je nepravilen.

- Do tega lahko pride, če fotoaparat uporabljate v izjemno vročem ali hladnem prostoru.

- Pri prikazu preostalega časa moči baterije je prišlo do napake. Popolnoma izpraznite baterijo in jo potem ponovno napolnite. Odvisno od pogojev uporabe se lahko zgodi, da bo prikaz nepravilen.

- Kapaciteta baterije se po določenem času uporabe zmanjša. Ko se kapaciteta baterije zelo zmanjša, jo zamenjajte z novo baterijo.

Baterije ni mogoče napolniti, ko je vstavljena v fotoaparat.

- Baterije ne morete napolniti z omrežnim napajalnikom (ni priložen). Uporabite polnilnik za baterije.

Lučka CHARGE med polnjenjem baterije utripa.

- Preverite, ali uporabljate baterijo tipa NP-BN1.

- Pri uporabi baterije, ki je niste uporabljali dlje časa, bo lučka CHARGE utripala neenakomerno.

- Lučka CHARGA (na priloženem polnilniku za baterije) ima dva vzorca utripanja, hitro utripanje (okrog 0,15-sekundni interval) in počasno utripanje (okrog 1,5-sekundni interval). Če lučka utripa hitro, odstranite baterijo, ki jo polnite, in potem isto baterijo ponovno vstavite v pomnilnik (dokler ne zaskoči). Če lučka ponovno utripa hitro, je to lahko znak težav baterije.
  Če lučka utripa počasi, je pomnilnik v stanju pripravljenosti in polnjenje se je začasno zaustavilo. Če temperatura prekorači območje, ki je primerno za polnjenje, se polnjenje začasno zaustavi in polnilnik se preklopi na stanje pripravljenosti. Polnjenje se nadaljuje in lučka CHARGE se osvetli, ko se temperatura vrne na priporočljivo raven.
  Baterijo polnite pri ustrezni temperaturi med 10 °C in 30 °C.

- Za več informacij glejte [Podrobnosti]

Nazaj na začetek