| Nastavitev frekvence slik | Priročnik "Handycam"

Priročnik "Handycam"
Tiskanje
Prva stran > Nastavitev videokamere > Kakovost/velikost slike > Nastavitev frekvence slik

## Nastavitev frekvence slik

Nastavite lahko frekvenco za snemanje visokoločljivih (HD) filmov. Pri standardnem snemanju priporočamo uporabo nastavitve 60i*/50i**. Najprej nastavite postavko [Frame Rate] in potem postavko [REC Mode].

1. [Image Quality/Size] [Frame Rate].

1. Izberite želeno frekvenco.

| 60i*/50i** To je običajna nastavitev za snemanje.
| 60p*/50p** S to nastavitvijo lahko filme posnamete z enkrat večjo količino podatkov kot pri 60p*/50p**, kar omogoča uživanje ob jasni sliki. Pri predvajanju filma s to nastavitvijo na televizorju mora biti televizor združljiv s 60p*/50p* in postavka [HDMI Resolution] mora biti nastavljena na [1080p/480p]*/[1080p/576p]**. Če televizor ni združljiv s 60p*/50p**, se bo film predvajal kot 60i*/50i** film.

* HDR-CX220/ CX230/ CX280/ CX290/ CX320/ CX380/ PJ220/ PJ230/ PJ380
** HDR-CX220E/ CX230E/ CX280E/ CX290E/ CX320E/ CX380E/ CX390E/ PJ220E/ PJ230E/ PJ320E/ PJ380E/ PJ390E
Opomba

- Medij, na katerega lahko shranite posnete slike, je odvisen od načina snemanja, ki ste ga nastavili med snemanjem.

Podobne teme
Način snemanja
Nazaj na začetek