| Kalibracija (HDR-CX320/ CX320E/ CX380/ CX380E/ CX390E/ PJ320E/ PJ380/ PJ380E/ PJ390E) | Priročnik "Handycam"

Priročnik "Handycam"
Tiskanje
Prva stran > Nastavitev videokamere > Videokamera/mikrofon > Kalibracija (HDR-CX320/ CX320E/ CX380/ CX380E/ CX390E/ PJ320E/ PJ380/ PJ380E/ PJ390E)

## Kalibracija (HDR-CX320/ CX320E/ CX380/ CX380E/ CX390E/ PJ320E/ PJ380/ PJ380E/ PJ390E)

To funkcijo uporabite, če tipke na zaslonu na dotik ne delujejo pravilno.
Priporočamo, da videokamero z omrežnim napajalnikom (samo modeli z omrežnim napajalnikom) priključite v električno vtičnico.

1. [Setup] [General Settings] [Calibration].

1. Z robom spominske kartice ali podobnim predmetom trikrat pritisnite na znak na LCD zaslonu.

Za preklic kalibracije pritisnite na [Cancel].
Opombe

- Če niste pritisnili na ustrezen del zaslona, ponovno poskusite izvesti kalibracijo.

- Pri kalibraciji ne smete uporabiti ostrega koničastega predmeta. ker lahko poškodujete LCD zaslon.

- LCD zaslona ne morete kalibrirati, če je obrnjen ali zaprt.

Podobne teme
Informacije o priloženi opremi: Razlika v priloženi opremi
Nazaj na začetek