| Samodejna prilagoditev ostrine (HDR-CX320/ CX320E/ CX380/ CX380E/ CX390E/ PJ320E/ PJ380/ PJ380E/ PJ390E) | Priročnik "Handycam"

Priročnik "Handycam"
Tiskanje
Prva stran > Nastavitev videokamere > Videokamera/mikrofon > Samodejna prilagoditev ostrine (HDR-CX320/ CX320E/ CX380/ CX380E/ CX390E/ PJ320E/ PJ380/ PJ380E/ PJ390E)

## Samodejna prilagoditev ostrine (HDR-CX320/ CX320E/ CX380/ CX380E/ CX390E/ PJ320E/ PJ380/ PJ380E/ PJ390E)

Samodejna prilagoditev ostrine za izbrani objekt.

1. [Camera/Mic] [Manual Settings] [Spot Focus].

1. Pritisnite na želeni objekt.

- Za samodejno prilagoditev ostrine pritisnite na [Auto].

Opomba

- Postavka [Focus] se samodejno nastavi na [Manual].

Nazaj na začetek