| Polnjenje baterije z računalnikom | Priročnik "Handycam"

Priročnik "Handycam"
Tiskanje
Prva stran > Začetek > Polnjenje baterije > Polnjenje baterije z računalnikom

## Polnjenje baterije z računalnikom

1. Izklopite videokamero in jo z vgrajenim USB kablom priključite na vklopljen računalnik ().

: V električno vtičnico

- Lučka POWER/CHG (polnjenje) se osvetli oranžno.

- Lučka POWER/CHG (polnjenje) se izklopi, ko je baterija popolnoma napolnjena. Iz računalnika odstranite vgrajeni USB kabel.

### Polnjenje baterije s polnilnikom AC-UD10 USB/omrežnim napajalnikom (ni priložen)

Baterijo napolnite tako, da vgrajeni USB kabel z uporabo AC-UD10 USB polnilnika/omrežnega napajalnika priključite v električno vtičnico (ni priložen). Za polnjenje videokamere ne morete uporabiti Sonyjeve CP-AH2R, CP-AL ali AC-UP100 prenosne napajalne naprave.

### Čas polnjenja

Približen čas polnjenja (v minutah) pri popolnem polnjenju popolnoma izpraznjene baterije.
HDR-CX220/ CX220E/ CX230/ CX230E/ CX280/ CX280E/ CX290/ CX290E/ CX320/ CX320E/ CX380/ CX380E/ CX390E/ PJ220/ PJ220E/ PJ230/ PJ230E

Akumulatorska baterija | Vgrajeni USB kabel* (pri uporabi računalnika)
NP-FV30 (priložena) | 150
NP-FV50 | 280
NP-FV70 | 545
NP-FV100 | 1,000

HDR-PJ320E/ PJ380/ PJ380E/ PJ390E

Akumulatorska baterija | Vgrajeni USB kabel* (pri uporabi računalnika)
NP-FV50 (priložena) | 280
NP-FV70 | 545
NP-FV100 | 1,000

- Čas polnjenja, ki je naveden v zgornji tabeli, je izmerjen pri polnjenju videokamere pri temperaturi 25 °C. Priporočamo, da baterijo polnite pri temperaturi med 10 °C in 30 °C.

* Čas polnjenja je izmerjen brez uporabe USB priključnega kabla.

### Odstranitev baterije

Zaprite LCD zaslon. Premaknite stikalo BATT () in odstranite baterijo ().
Podobne teme
Informacije o priloženi opremi: Razlika v priloženi opremi
Polnjenje baterije z omrežnim napajalnikom (samo modeli z omrežnim napajalnikom)
Nazaj na začetek