| Splošno delovanje | Priročnik "Handycam"

Priročnik "Handycam"
Tiskanje
Prva stran > Odpravljanje težav > Odpravljanje težav > Splošno delovanje

## Splošno delovanje

Videokamera se ne vklopi.

- Na videokamero priključite napolnjeno baterijo. [Podrobnosti]

- Vtič omrežnega napajalnika (modeli z omrežnim napajalnikom) je bil izključen iz električne vtičnice. Omrežni napajalnik priključite v električno vtičnico. [Podrobnosti]

Videokamera ne deluje tudi, ko je vklopljena.

- Videokamera potrebuje nekaj sekund preden je po vklopu pripravljena za snemanje. To ni okvara.

- Iz električne vtičnice odstranite omrežni napajalnik (modeli z omrežnim napajalnikom) ali iz videokamere odstranite baterijo, počakajte 1 minuto in ponovno priključite vir napajanja.

Samodejno so se spremenile nastavitev v meniju.

- Ker je vklopljen način Intelligent Auto, se bodo nekatere nastavitve, ki so povezane s kakovostjo slike, samodejno spremenile.

- Med preklapljanjem med snemanjem filmov in fotografij ter načini predvajanja se naslednje postavke menija ponastavijo na tovarniške nastavitve.

- [Fader].

- [Self-Timer]

- [Tele Macro]

Videokamera se segreje.

- To se zgodi, če je dlje časa vklopljena. To ni okvara.

Pri tresenju videokamere se sliši ropotajoč zvok.

- Če pri vklopu videokamere ne slišite nobenega zvoka in če je nastavljen način za snemanje filmov/fotografij, je zvok posledica premikanja notranje leče. To ni okvara.

Preklican je način Intelligent Auto.

- Način Intelligent Auto se prekliče, če spremenite naslednje nastavitve:

- [White Balance]

- [Spot Meter/Fcs] (HDR-CX320/ CX320E/ CX380/ CX380E/ CX390E/ PJ320E/ PJ380/ PJ380E/ PJ390E)

- [Spot Meter] (HDR-CX320/ CX320E/ CX380/ CX380E/ CX390E/ PJ320E/ PJ380/ PJ380E/ PJ390E)

- [Spot Focus] (HDR-CX320/ CX320E/ CX380/ CX380E/ CX390E/ PJ320E/ PJ380/ PJ380E/ PJ390E)

- [Exposure]

- [Focus]

- [Low Lux]

- [Scene Selection]

- [Auto Wind NR] (HDR-CX320/ CX320E/ CX380/ CX380E/ CX390E/ PJ320E/ PJ380/ PJ380E/ PJ390E)

- [Tele Macro]

- [SteadyShot]

- [SteadyShot] (HDR-CX280/ CX280E/ CX290/ CX290E/ CX320/ CX320E/ CX380/ CX380E/ CX390E/ PJ320E/ PJ380/ PJ380E/ PJ390E)

- [Auto Back Light]

- [Face Detection]

Podobne teme
Informacije o modelu videokamere: Informacije o modelu
Informacije o priloženi opremi: Razlika v priloženi opremi
Nazaj na začetek