| Pričakovan čas snemanja pri filmih | Priročnik "Handycam"

Priročnik "Handycam"
Tiskanje
Prva stran > Vzdrževanje in opozorila > Čas snemanja filmov/število posnetih slik > Pričakovan čas snemanja filmov

## Pričakovan čas snemanja filmov

Pričakovan čas snemanja filmov
Hitrost prenosa podatkov in slikovne točke

### Pričakovan čas snemanja filmov

#### Notranji pomnilnik (HDR-CX230/ CX230E/ CX290/ CX290E/ CX380/ CX380E/ CX390E/ PJ230/ PJ230E/ PJ380/ PJ380E/ PJ390E)

HDR-CX230/ CX230E/ CX290/ CX290E/ PJ230/ PJ230E
Visokoločljiva kakovost slike (HD) v urah (h) in minutah (min)

Način snemanja | Čas snemanja
[60p Quality ]/ [50p Quality ] | 35 min (35 min)
[Highest Quality ] | 45 min (45 min)
[High Quality ] | 1 h (1 h)
[Standard ] | 1 h 45 min (1 h 20 min)
[Long Time ] | 3 h 10 min (2 h 35 min)

MP4 v urah (h) in minutah (min)

Čas snemanja
2 h 40 min (2 h 40 min)

Standardna kakovost slike (STD) v urah (h) in minutah (min)

Način snemanja | Čas snemanja
[Standard ] | 1 h 50 min (1 h 45 min)

HDR-CX380/ CX380E/ PJ380/ PJ380E
Visokoločljiva kakovost slike (HD) v urah (h) in minutah (min)

Način snemanja | Čas snemanja
[60p Quality ]/ [50p Quality ] | 1 h 15 min (1 h 15 min)
[Highest Quality ] | 1 h 30 min (1 h 30 min)
[High Quality ] | 2 h (2 h)
[Standard ] | 3 h 40 min (2 h 45 min)
[Long Time ] | 6 h 25 min (5 h 15 min)

MP4 v urah (h) in minutah (min)

Čas snemanja
5 h 25 min (5 h 25 min)

Standardna kakovost slike (HD) v urah (h) in minutah (min)

Način snemanja | Čas snemanja
[Standard ] | 3 h 50 min (3 h 30 min)

HDR-CX390E/ PJ390E
Visokoločljiva kakovost slike (HD) v urah (h) in minutah (min)

Način snemanja | Čas snemanja
[60p Quality ]/ [50p Quality ] | 2 h 35 min (2 h 35 min)
[Highest Quality ] | 3 h (3 h)
[High Quality ] | 4 h 10 min (4 h 10 min)
[Standard ] | 7 h 25 min (5 h 35 min)
[Long Time ] | 12 h 55 min (10 h 35 min)

MP4 v urah (h) in minutah (min)

Čas snemanja
10 h 55 min (10 h 55 min)

Standardna kakovost slike (HD) v urah (h) in minutah (min)

Način snemanja | Čas snemanja
[Standard ] | 7 h 45 min (7 h 5 min)

- Če želite snemati do najdaljšega časa, ki je naveden v tabeli, morate na videokameri izbrisati demonstracijski film (HDR-PJ230/ PJ230E/ PJ380/ PJ380E/ PJ390E).

#### Spominska kartica

Visokoločljiva kakovost slike (HD):
(enota: minute)

Način snemanja | 16 GB | 32 GB | 64 GB
[60p Quality ]/ [50p Quality ] | 75 (75) | 150 (150) | 305 (305)
[Highest Quality ] | 90 (90) | 180 (180) | 360 (360)
[High Quality ] | 120 (120) | 245 (245) | 495 (495)
[Standard ] | 215 (165) | 440 (330) | 880 (665)
[Long Time ] | 380 (310) | 770 (630) | 1545 (1260)

MP4
(enota: minute)

16 GB | 32 GB | 64 GB
320 (320) | 650 (650) | 1305 (1305)

Standardna kakovost slike (STD):
(enota: minute)

Način snemanja | 16 GB | 32 GB | 64 GB
[Standard ] | 225 (210) | 460 (420) | 920 (845)

- Uporaba Sonyjeve spominske kartice.

Opombe

- Čas snemanja je odvisen od pogojev snemanja in stanja objekta ter od nastavitev načina [REC Mode] [Podrobnosti] in postavke [Frame Rate] [Podrobnosti].

- V oklepaju je naveden najkrajši čas snemanja.

- Filme lahko snemate z največ 3.999 kadri v visoločljivi (HD) kakovosti in največ 9.999 kadri v standardni (STD) kakovosti. Posnamete lahko največ 40.000 MP4 filmov in fotografij.

- Najdaljši čas neprekinjenega snemanja filmov je okrog 13 ur.

- Videokamera uporablja format VBR (Variable Bit Rate) za samodejno nastavitev kakovosti slike, ki najbolj ustreza kadru. Ta tehnologija pa povzroča razlike v času snemanja medija. Filmi, ki vsebujejo hitra gibanja in kompleksne slike, se snemajo z višjo hitrostjo prenosa podatkov, kar zmanjša celotni čas snemanja.

### Hitrost prenosa podatkov in slikovne točke

Hitrost prenosa podatkov in razmerje slike posameznega načina snemanja filmov (film + zvok itd.)
Modeli z barvnim sistemom NTSC:

- Visokoločljiva kakovost slike (HD):

- PS: Največ 28 Mb/s 1.920 1.080 slikovnih točk/ 60p, AVC HD 28 M (PS), 16:9

- FX Največ 24 Mb/s 1.920 1.080 slikovnih točk/ 60i, AVC HD 24 M (FX), 16:9

- FH: Okrog 17 Mb/s (povprečno 1.920 1.080 slikovnih točk/ 60i, AVC HD 17 M (FH), 16:9

- HQ: Okrog 9 Mb/s (povprečno) 1.440 1.080 slikovnih točk/ 60i, AVC HD 9 M (HQ), 16:9

- LP: Okrog 5 Mb/s (povprečno) 1.440 1.080 slikovnih točk/ 60i, AVC HD 5 M (LP), 16:9

- MP4:

- Okrog 6 Mb/s (povprečno) 1.280 720 slikovnih točk/ 30p

- Standardna kakovost slike (STD):

- HQ: Okrog 9 Mb/s (povprečno) 720 480 slikovnih točk/ 60i, STD 9 M (HQ), 16:9/ 4:3

Modeli z barvnim sistemom PAL:

- Visokoločljiva kakovost slike (HD):

- PS: Največ 28 Mb/s 1.920 1.080 slikovnih točk/ 50p, AVC HD 28 M (PS), 16:9

- FX Največ 24 Mb/s 1.920 1.080 slikovnih točk/ 50i, AVC HD 24 M (FX), 16:9

- FH: Okrog 17 Mb/s (povprečno) 1.920 1.080 slikovnih točk/ 50i, AVC HD 17 M (FH), 16:9

- HQ: Okrog 9 Mb/s (povprečno) 1.440 1.080 slikovnih točk/ 50i, AVC HD 9 M (HQ), 16:9

- LP: Okrog 5 Mb/s (povprečno) 1.440 1.080 slikovnih točk/ 50i, AVC HD 5 M (LP), 16:9

- MP4:

- Okrog 6 Mb/s (povprečno) 1.280 720 slikovnih točk/ 25p

- Standardna kakovost slike (STD):

- HQ: Okrog 9 Mb/s (povprečno) 720 576 slikovnih točk/ 50i, STD 9 M (HQ), 16:9/ 4:3

Podobne teme
Informacije o modelu videokamere: Informacije o modelu
Predvideno število posnetih fotografij
Nazaj na začetek