| Ostritev | Priročnik "Handycam"

Priročnik "Handycam"
Tiskanje
Prva stran > Nastavitev videokamere > Videokamera/mikrofon > Ostritev

## Ostritev

Ostrino lahko prilagodite ročno. To funkcijo lahko uporabite tudi pri močnejši ostritvi določenega objekta.

1. [Camera/Mic] [Manual Settings] [Focus].

1. Izberite želeno postavko.

| Auto Samodejna prilagoditev ostrine.
| Manual Prilagoditev ostrine z uporabo (bližnji objekt) ali (oddaljeni objekt). Če ostrine ni mogoče približati bližje, se prikaže simbol , in če ostrine ni mogoče premakniti dlje vstran, se prikaže simbol .

### Prilagoditev ostrine

Ostrino lahko lažje prilagodite tako, da za ostritev stikalo za zoomiranje premaknete v smeri T in za prilagoditev zooma v smeri W. Pri snemanju objekta od blizu, stikalo za zoomiranje premaknite v smeri W in potem prilagodite ostrino.

### Prikaz podatkov o goriščni razdalji

Ko preklopite iz samodejne na ročno prilagoditev ostrine ali pri ročni nastavitvi ostrine, videokamera za nekaj sekund prikaže podatke o goriščni razdalji. Te podatke lahko uporabite kot pomoč, ko je objekt temen in ko je prilagoditev ostrine težavna.
Opombi

- Ko postavko [Focus] nastavite na [Manual], se prikaže .

- Najmanjša možna razdalja med videokamero in objektom za ohranitev dobre ostrine je 1 cm za široki kot in 80 cm za telefoto.

Nazaj na začetek