| Snemanje | Priročnik "Handycam"

Priročnik "Handycam"
Tiskanje
Prva stran > Odpravljanje težav > Odpravljanje težav > Snemanje

## Snemanje

Glejte tudi "Spominska kartica".
S pritiskom na START/STOP ali PHOTO se ne izvede snemanje.

- Prikaže se predvajalni zaslon. Zaustavite predvajanje in izberite [Shooting Mode] [ Movie] ali [ Photo].

- Vaša videokamera je posnela sliko, ki ste jo pravkar posneli na snemalni medij. V tem obdobju ne morete izvesti novega snemanja.

- Snemalni medij je poln. Izbrišite nepotrebne slike. [Podrobnosti]

- Največje število filmov ali fotografij je preseglo snemalno kapaciteto vaše videokamere [Podrobnosti][Podrobnosti]. Izbrišite nepotrebne slike [Podrobnosti].

Ni mogoče posneti fotografij.

- Fotografij ni mogoče posneti v naslednjem načinu:

- [Fader].

- Odvisno od nastavitev postavke [REC Mode] ali [Frame Rate] se lahko zgodi, da z videokamero v načinu za snemanje ne bo mogoče posneti fotografij.

Lučka dostopa ostane osvetljena ali utripa tudi po končanem snemanju.

- Vaša videokamera je posnela kader, ki ste ga pravkar posneli na spominsko kartico.

Polje slike je drugačno.

- Polje slike je lahko drugačno. To je odvisno od pogojev videokamere. To ni okvara.

Dejanski snemalni čas za filme je manjši od pričakovanega snemalnega časa na snemalnem mediju.

- Odvisno od snemalnih pogojev se lahko zgodi, da bo čas, ki je na voljo za snemanje krajši, npr. pri snemanju hitrogibljivih objektov itd.

Videokamera je prenehala delovati.

- Če videokamero izpostavljate tresljajem, se lahko zgodi, da bo prenehala delovati.

Pride do majhne časovne razlike med pritiskom na START/STOP in dejanskim začetkom ali zaustavitve snemanja.

- Na videokameri lahko pride do majhnega zamika pri pritisku na tipko START/STOP in dejanskim začetkom ali zaustavitvijo snemanja. To ni okvara.

Razmerja slike filma (16:9 (širok)/4:3) ni mogoče spremeniti.

- Vodoravno in navpično razmerje slike visokoločljivih (HD)/MP4 filmov je 16:9 (širokozaslonski prikaz).

Funkcija samodejne ostritve ne deluje.

- Postavko [Focus] nastavite na [Auto]. [Podrobnosti]

- Snemalni pogoji niso primerni za samodejno ostritev. Ostrino nastavite ročno. [Podrobnosti]

Funkcija SteadyShot ne deluje.

- Postavko [SteadyShot] nastavite na [Active] ali [Standard] [Podrobnosti] ali [SteadyShot] na [On] (HDR-CX280/ CX280E/ CX290/ CX290E/ CX320/ CX320E/ CX380/ CX380E/ CX390E/ PJ320E/ PJ380/ PJ380E/ PJ390E) [Podrobnosti].

- Tudi ko je postavka [ SteadyShot] nastavljena na [Active] ali [Standard] in postavka [ SteadyShot] na [On] (HDR-CX280/ CX280E/ CX290/ CX290E/ CX320/ CX320E/ CX380/ CX380E/ CX390E/ PJ320E/ PJ380/ PJ380E/ PJ390E), se lahko zgodi, da videokamera ne bo uspela kompenzirati premočnih tresljajev.

Slik ni mogoče predvajati ali predvajati pravilno.

- Če neprekinjeno dlje časa brišete slike, se lahko zgodi, da se bodo datoteke na snemalnem mediju fragmentirale in slik ne bo mogoče pravilno posneti ali predvajati. Ko na drugem mediju ustvarite varnostne kopije slik, snemalni medij formatirajte na vaši videokameri. [Podrobnosti]

Objekti, ki hitro švignejo mimo zaslona, izgledajo ukrivljeni.

- Temu se reče središčno-merilen fenomen. To ni okvara. Zaradi načina, kako slikovni senzor (CMOS senzor) bere slikovne signale, se lahko zgodi, da bo objekt zaradi pogojev snemanja prikazan ukrivljeno.

Na sliki so vidne vodoravne črte.

- Do tega pride pri snemanju pod fluorescentno lučjo. To ni okvara.

Pri snemanju zaslona televizorja ali računalnika so prikazane črne črte.

- Postavko [ SteadyShot] nastavite na katerokoli nastavitev razen [Active]. [Podrobnosti]

Ni mogoče nastaviti svetlosti LCD zaslona.

- Svetlosti LCD zaslona ne morete nastaviti v naslednjih primerih:

- ko je LCD zaslon videokamere zaprt in obrnjen navzven

- in pri napajanju z omrežnim napajalnikom (modeli z omrežnim napajalnikom).

Zvok se ne posname pravilno (modeli s priključkom MIC).

- Pri priključitvi ali odstranitvi zunanjega mikrofona itd. med snemanjem filmov, se lahko zgodi, da zvok ne bo posnet pravilno. Zvok se bo posnel pravilno, če mikrofon priključite pred začetkom snemanja filma.

Fotografije se posnamejo samodejno.

- Po tovarniških nastavitvah se fotografije posnamejo samodejno, ko videokamera zazna nasmeh ([Smile Shutter]). [Podrobnosti]

Podobne teme
Informacije o modelu videokamere: Informacije o modelu
Informacije o priloženi opremi: Razlika v priloženi opremi
Nazaj na začetek