| Vklop videokamere in nastavitev datuma in ure | Priročnik "Handycam"

Priročnik "Handycam"
Tiskanje
Prva stran > Začetek > Vklop videokamere in nastavitev datuma in ure > Vklop videokamere in nastavitev datuma in ure

## Vklop videokamere in nastavitev datuma in ure

1. Odprite LCD zaslon videokamere in vklopite videokamero.

- Videokamero lahko prav tako vklopite s pritiskom tipke POWER (modeli s tipko POWER).

1. Izberite želeni jezik in izberite [Next].

Pritisnite tipko na LCD zaslonu.
Pri modelih, ki imajo na voljo večnamenski izbirnik, tipko izberite z večnamenskim izbirnikom.

1. S tipkama / izberite želeno geografsko območje in izberite [Next].

1. Izberite [Daylight Savings] ali [Summer Time] in izberite format za prikaz datuma ter nastavite datum in uro.

- Če postavko [Daylight Savings] ali [Summer Time] nastavite na [On], se ura premakne za eno uro naprej.

- Pri nastavitvi datuma in ure izberite želeno postavko in s tipkama / nastavite želeno vrednost.

- Ko izberete , boste potrdili nastavitev datuma in ure.

A: modeli z zaslonom na dotik
B: modeli z večnamenskim izbirnikom

### Spreminjanje nastavitve jezika

Sporočila na zaslonu lahko prikažete v želenem jeziku.
Izberite [Setup] [General Settings] [Language Setting] izberite želeni jezik.

### Izklop videokamere

Zaprite LCD zaslon ali pritisnite tipko POWER (modeli s tipko POWER).

### Spreminjanje kota LCD zaslona

Najprej odprite LCD zaslon za 90 stopinj od videokamere () in potem prilagodite kot ().
Opomba

- Datum in čas snemanja se samodejno posnameta na snemalni medij. Te postavke niso prikazane med snemanjem. Med predvajanjem jih lahko preverite preko [Data Code]. Za prikaz izberite [Setup] [Playback Settings] [Data Code] [Date/Time].

Podobne teme
Informacije o modelu videokamere: Informacije o modelu
[Vklop z LCD zaslonom (HDR-CX320/ CX320E/ CX380/ CX380E/ CX390E/ PJ320E/ PJ380/ PJ380E/ PJ390E)]
Ponovna nastavitev datuma in ure: [Nastavite datuma in ure]
Kalibracija zaslona na dotik: [Kalibracija (HDR-CX320/ CX320E/ CX380/ CX380E/ CX390E/ PJ320E/ PJ380/ PJ380E/ PJ390E)]
Nazaj na začetek